[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
pe=4
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	18	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT-ZAGOSPODAROWANIE 
nb=Zagospodarowanie  terenu wraz z przebudową garazy ogniska dla dzieci "Stara Prochownia"
ab=Warszawa ul. Stara 4
ni=ZESPÓŁ OGNISK WYCHOWAWCZYCH im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" 
ai=00-231 Warszawa, ul. Stara 4
br=ARCHITEKTURA I ZAGOSPODAROWANIE
dt=15-06-2015
kln=CPV 450 00000 - 7 - roboty budowlane1310CPV 452 14200 - 2 -roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem13101310ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU1310Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestors1310kiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funk1310cjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389).13101. Poziom cen dla materiałów i sprzętu :1310- I kw 2015  sekocenbud - ceny średnie krajowe13102. Stawka roboczogodziny :1310- Rg- 15 .PLN średnia krajowa - - roboty budowlane13103. Narzuty :1310- I kw 2015  sekocenbud - wartości średnie .1310Kp- 64,0%1310Z- 11,0%1310VAT - 23%1310Liczenie narzutów zgodnie z oznaczeniem na stronie tytułowej.13104. Podstawa wykonania przedmiaru robót1310Przedmiary robót -kalkulacja własna1310Dokumentacja projektowa.

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=0	1	0
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=acetylen techniczny rozpuszczony
id=1540000	1
jm=kg	033
ce=0
il=4.7442

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=acetylen techniczny rozpuszczony
id=1540000	1
jm=kg	033
ce=0
il=0.02

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=balustrady i pochwyty stalowe
id=1320199	1
jm=kg	033
ce=0
il=612

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Berliner Seilfabrik 95.190.263
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=beton drogowy
id=2300601	1
jm=t	034
ce=0
il=0.252

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego' B20
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0
il=11.4796

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego' b25
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0
il=6.6391

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0
il=1.034

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0
il=7.1411

[RMS ZEST 10]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37 kW/50 KM
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0
il=6.1754

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.3327

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
id=2600708	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.9984
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III'
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.0305

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III'
id=2600708	1
jm=m3	060
ce=0
il=1.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
id=2600622	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.1827

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane
id=3950099	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.0262

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=drut stalowy okrągły
id=1122299	2
jm=kg	033
ce=0
il=8.625

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości, o średnicy 2,5 mm
id=1330130	2
jm=100 szt.	129
ce=0
il=8.16

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=elementy betonowe
id=2370699	1
jm=mb	000
ce=0
il=23

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=elementy drewniane
id=2600708	1
jm=m	040
ce=0
il=2.7

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=glina budowlana
id=1640300	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.48

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=grunt stabilizowany cementem
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0
il=2.294

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=grunt stabilizowany cemntem
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0
il=9.1512

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1332000	2
jm=kg	033
ce=0
il=24.2661

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0
il=32.4

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0
il=12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe'
id=1332000	2
jm=kg	033
ce=0
il=1.9431

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe'
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0
il=9.984
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=huśtawka NOVUM- MK-QQ014
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=klej do sztucvznej trawy
id=1551310	2
jm=kg	033
ce=0
il=360

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Koparka do piasku - np. TROLLO
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=koryta wodne RICHTER Spielgerate
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=kostka brukowa 8 cm szara
id=2222120	1
jm=m2	050
ce=0
il=284.95

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=kostka kamienna nieregularna 8 cm - porozbiórkowa
id=1630606	1
jm=t	034
ce=0
il=12.67

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=krawędziaki iglaste kl.II
id=2600999	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.511

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=krawężniki drogowe betonowe 20x30 cm
id=2223051	1
jm=m	040
ce=0
il=129.54

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=kruszywo na podbudowy
id=1602299	1
jm=m3	060
ce=0
il=41.735

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=kruszywo na podbudowy'
id=1602299	1
jm=m3	060
ce=0
il=52.275

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=kula - np. 808.1.3 Skoczek (Conlstic) - zabawka
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=mata usztywniająca
id=1560311	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=275

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=maty słomiane
id=2790199	1
jm=m2	050
ce=0
il=408
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=mieszanka betonowa
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
il=40.114

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=mieszanka betonowa DROGOWA
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
il=9.4395

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=mieszanka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
il=73.08

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Nawierzchnia gumowa bezpieczna na betonie
id=	3
jm=m2	050
ce=0
il=58

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Nawierzchnia gumowa wypukła na betonie
id=	3
jm=m2	050
ce=0
il=40

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Nawierzchnia ziemna np. Hansegrand
id=1640300	1
jm=m3	060
ce=0
il=3.375

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Nawierzchnia ziemna np. Hansegrand'
id=1640300	1
jm=m3	060
ce=0
il=5.4

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=np ZZXX0081 Revo (Playworld Systems) - zabawka
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=obrzeża betonowe 20x6 cm
id=2220803	1
jm=m	040
ce=0
il=192.27

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=ogrodzenie od strony bramy wjazdowej
id=1323700	1
jm=m2	050
ce=0
il=26.25

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=ogrodzenie od strony fontann
id=1323700	1
jm=m2	050
ce=0
il=129.15

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=oko bazyliszka
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Park linowy
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=piasek
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0
il=318.1727

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=piasek'
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0
il=5.39

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=piasek'
id=1602199	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.3277

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=piasek do zapraw
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0
il=2.6248

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=piasek do zapraw'
id=1602099	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.2828

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=piasek do zapraw'''
id=1602099	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.0525

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=piasek ka1
id=1640300	1
jm=m3	060
ce=0
il=72

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=piasek kat1
id=1640300	1
jm=m3	060
ce=0
il=40

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=piasek z rozbiórki
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0
il=75.276

[RMS ZEST 64]
ty=S
na=piła do cięcia kostki
id=75200	1
jm=m-g	148
ce=0
il=6.95

[RMS ZEST 65]
ty=S
na=Piła motor.łańcuch.3,1KW/4,2KM
id=13111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=30.24

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=płyta ecoraster
id=1630804	1
jm=m/2	000
ce=0
il=178.5

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=płyty pilśniowe porowate zwykłe grub. 18 mm
id=2650513	1
jm=m2	050
ce=0
il=3.96

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Podpory słupków z rur fi 60
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 69]
ty=S
na=pompa do betonu na samochodzie
id=44141	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.4579
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 70]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=6808.4408

[RMS ZEST 71]
ty=R
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
il=1207

[RMS ZEST 72]
ty=R
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
il=277.5

[RMS ZEST 73]
ty=R
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 74]
ty=R
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 75]
ty=R
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 76]
ty=R
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 77]
ty=S
na=równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.867

[RMS ZEST 78]
ty=S
na=Samochód skrzyn.5-10t (1)
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.1905

[RMS ZEST 79]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
il=205.9454

[RMS ZEST 80]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
il=64.8983
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=segment ogrodzenia boiska - panele
id=1322810	2
jm=m2	050
ce=0
il=102

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=siedzisko betonowe z dostawą i montażem
id=2370699	1
jm=m	040
ce=0
il=54

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Siedzisko półokrągłe typ 1
id=1632199	2
jm=m2	050
ce=0
il=3

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=siłownia orbiter NOVUM 4404W.
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=siłownia twister  NOVUM 4404W.
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=siłownia wioślarz NOVUM 4404W.
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=słupki z profili zamkniętych 10 x 10 h=4m
id=1323810	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 88]
ty=S
na=spawarka elektryczna wirująca 300 A
id=72211	1
jm=m-g	148
ce=0
il=127.84

[RMS ZEST 89]
ty=S
na=sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min
id=83111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=82.0674
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 90]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0
il=11.775

[RMS ZEST 91]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.4577

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=sztuczna trawa - rolki
id=1563199	2
jm=m2	050
ce=0
il=654

[RMS ZEST 93]
ty=S
na=środek transportowy
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=4.208

[RMS ZEST 94]
ty=S
na=środek transportowy
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.0334

[RMS ZEST 95]
ty=S
na=środek transportowy''''''''''''''
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.031

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Takie jak: PROBET-DASAG
id=2370699	1
jm=szt	020
ce=0
il=148

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Tartan natryskowy
id=	3
jm=m2	050
ce=0
il=378

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=tlen techniczny gat. I 99,5-98 %
id=1540802	1
jm=m3	060
ce=0
il=14.2325

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=tlen techniczny gat. I 99,5-98 %
id=1540802	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.06

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Trybuny betonowe z siedziskiem drewnianym
id=2370699	1
jm=szt	020
ce=0
il=82

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=trylinka nowa
id=2220500	1
jm=szt	020
ce=0
il=618.41

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=uchwyty stalowe
id=7590999	1
jm=szt	020
ce=0
il=378

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Urządzenie do wspinania -KOMPAN GXY902 Enif
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 104]
ty=S
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0
il=9.1431

[RMS ZEST 105]
ty=S
na=walec statyczny ciągniony gładki 3-5 t
id=12211	1
jm=m-g	148
ce=0
il=11.2004

[RMS ZEST 106]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 10 t
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0
il=4.794

[RMS ZEST 107]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 4-6 t
id=12111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=4.6042

[RMS ZEST 108]
ty=S
na=walec wibracyjny samojezdny 2,5 t
id=12311	1
jm=m-g	148
ce=0
il=49.266

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Ważka - zabawka
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 110]
ty=S
na=wibrator powierzchniowy
id=45100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=36.14

[RMS ZEST 111]
ty=S
na=wibrator powierzchniowy do 226 kg
id=12711	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.562

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=woda
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
il=139.3921

[RMS ZEST 113]
ty=S
na=wyciąg
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=21.235

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 80
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.136

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Ziemia nasypowa.
id=	3
jm=m3	060
ce=0
il=90.9

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=ziemia urodzajna (humus)
id=3990400	1
jm=m3	060
ce=0
il=1.04

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=ziemia urodzajna wypełnienie
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0
il=6.8

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=zjezdzalnia rurowa np. ARSPLAY- zabawka
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=żwir 30- 80
id=1640300	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.6

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=żwir 30- 80'
id=1640300	1
jm=m3	060
ce=0
il=1.8

[RMS ZEST 121]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=-0

[ELEMENT 1]
na=ZAGOSPODAROWANIE TERENU CPV 45112700-2 ;  CPV 450 00000-7
wa=0
kn=0	0	0
id=440
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 451 11300-1 - STWIOR B1
wa=0
kn=0	0	0
id=3
nu=1.1
wn=		

[ELEMENT 3]
na=DROGI  - STWIOR B13 ; B14
wa=0
kn=0	0	0
id=4
nu=1.1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0813-03	2-31	0813-03		1
na=Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej-krawęzniki dróg dojazdowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=94.35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=94.35	1	14.74+9.2+16.74+20.02+33,65		

[RMS 70]
nz=0.2319	0	0.2319
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0811-02	2-31	0811-02		1
na=Rozebranie nawierzchni z trylinki - kostka sześciokątna ( część trylinki do ponownego ułożenia- patrz  nawierzchnie)
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=239.219
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=239.219	1	12.84*14.74+16.22*3.08		

[RMS 70]
nz=0.2436	0	0.2436
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0811-02	2-31	0811-02		1
na=Rozebranie nawierzchni z płyt parkingowych otworowych.
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=234.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=234.5	1	234.5		

[RMS 70]
nz=0.2436	0	0.2436
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0811-02	2-31	0811-02		1
na=Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych typu MON
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=424.024
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=424.024	1	21,18*20,02		

[RMS 70]
nz=0.2436	0	0.2436
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0802-01	2-31	0802-01		1
na=Rozbiórka podbudowy z gruntu stabilizowanego pod drogami i wyrównaie i uporządkowanie powierzchni terenu pod drogami.- zdjęcie warstwy pisku lub piasku z cementem gr. 10cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=897.743
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=897.743	1	(#p2+#p3+#p4)		

[RMS 70]
nz=0.3181	0	0.3181
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=CHODNIKI - STWIOR B13 ; B14
wa=0
kn=0	0	0
id=10
nu=1.1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0807-01	2-31	0807-01		1
na=Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej .
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=160.855
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=160.855	1	60,93*2,64		

[RMS 70]
nz=0.7864	0	0.7864
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0815-01	2-31	0815-01		1
na=Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=430.877
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=430.877	1	2,35*40,56+44*1,8+24,72*2,64+191,1		

[RMS 70]
nz=0.0974	0	0.0974
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=13
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0814-01	2-31	0814-01		1
na=Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=141.22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=141.22	1	138+3,22		

[RMS 70]
nz=0.0475	0	0.0475
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0802-01	2-31	0802-01		1
na=Rozbiórka podbudowy z gruntu stabilizowanego pod drogami i wyrównaie i uporządkowanie powierzchni terenu pod drogami dla pieszych.- zdjęcie warstwy pisku lub piasku z cementem gr. 5cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=591.732
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=591.732	1	#p6+#p7		

[RMS 70]
nz=0.3181	0	0.3181
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=BOISKO I OGRODZENIA - STWIOR B12; B13
wa=0
kn=0	0	0
id=15
nu=1.1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=16
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0801-07	2-31	0801-07		1
na=Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm- rozebranie nawierzchni boiska
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=646.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=646.2	1	18*35,9		

[RMS 70]
nz=0.2691	0	0.2691
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=17
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0802-01	2-31	0802-01		1
na=Rozbiórka podbudowy z gruntu stabilizowanego pod terenem boiska- zdjęcie warstwy piasku  gr. 5cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=646.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=646.2	1	#p10		

[RMS 70]
nz=0.3181	0	0.3181
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0302-02	4-04	0302-02		1
na=Rozebranie  rozebranie fundamentu ogrodzeń.
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=32.771
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32.771	1	(2*18+2*35.9)*0.38*0,8		

[RMS 70]
nz=11.35	0	11.35
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=19
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0818-04	2-31	0818-04		1
na=Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach - rozebranie ogrodzenia boiska.
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=344.96
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=344.96	1	(2*18+2*35.9)*3.2		

[RMS 70]
nz=0.7875	0	0.7875
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0818-08	2-31	0818-08		1
na=Rozebranie słupków mocowania siatki.
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=38
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38		

[RMS 70]
nz=0.441	0	0.441
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=21
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1306-01	4-01	1306-01		1
na=Demontaż elementów stalowych ogrodzenia zewnętrznego - 2 odcinki.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 70]
nz=16	0	16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=SCHODY STWIOR B12; B13
wa=0
kn=0	0	0
id=22
nu=1.1.4
wn=		

[POZYCJA]
id=24
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0803-01	4-01	0803-01		1
na=Naprawa pęknięc i wyrównanie powierzchni betonowej schodów .
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=79.54
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=79.54	1	41.68+16.98+20.88		

[RMS 70]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.033	0	0.033
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=115
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1306-01	4-01	1306-01		1
na=Demontaż balustrad schodowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=474.417
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=474.417	1	((15.46+1.65+4.82+6.5)+11.5+8.5+8.5)/0,12		

[RMS 70]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW.
wa=0
kn=0	0	0
id=42
nu=1.1.5
wn=		

[POZYCJA]
id=43
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-02	4-01	0108-02		1
na=Wywóz ziemi i piasku z robót terenowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - przyjęto że 50% piasku nadaje się do ponownego użycia - wywóz 50% -( DOCELOWA ODLEGŁOŚĆ PRZYJĘTA 15KM)
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=76.351
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=76.351	1	(#p5*0.1+#p9*0.05+#p11*0.05+6.873*0.15)*0,5		

[RMS 70]
nz=1.63	0	1.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=44
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-04	4-01	0108-04		1
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=76.351
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=76.351	1	#p18		

[RMS 79]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=45
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09	4-01	0108-09		1
na=Wywiezienie gruzu - materiał z nawierzchni oraz gruz rozbiórkowy na odległość 1km - ( DOCELOWA ODLEGŁOŚĆ PRZYJĘTA 15KM)( gruz , nie wykorzystane nawierzchnie chodników i dróg)
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=173.878
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=173.878	1	<nawierzchnie>#p1*0.15*0.3+#p3*0.08+#p4*0.14+#p6*0.06+#p7*0.05+#p8*0.06*0.2+#p12+#p10*0,04		

[RMS 70]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=46
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10	4-01	0108-10		1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=173.878
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=173.878	1	#p20		

[RMS 79]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=ZAGOSPODAROWANIE TERENU CPV 45112700-2 STWIOR B12; B13 ;14
wa=0
kn=0	0	0
id=49
nu=1.2
wn=		

[ELEMENT 3]
na=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
wa=0
kn=0	0	0
id=438
nu=1.2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=439
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0110-08	2-21	0110-08		1
na=Wycinka drzew przeznaczonych do usunięcia.
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 70]
nz=19.3	0	19.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=3.78	0	3.78
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=440
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0107-03	2-21	0107-03		1
na=Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=52
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 70]
nz=4.58	0	4.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.0192	0	0.0192
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.192	0	0.192
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=441
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0107-04	2-21	0107-04		1
na=Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=50
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 70]
nz=5.7	0	5.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=442
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0105-06	2-21	0105-06		1
na=Wykopanie i usunięcie karpy drzewa
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 70]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=NAWIERZCHNIE DROGOWE I REKREACYJNE  CPV 452 33253-7 ;CPV 452 33140-2
wa=0
kn=0	0	0
id=370
nu=1.2.2
wn=		

[ELEMENT 4]
na=DROGA POŻAROWA
wa=0
kn=0	0	0
id=372
nu=1.2.2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=51
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		1
na=Koryto drogi pożarowej pod podbudowy i nawierzchnie. gł 45cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=170
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	170		

[RMS 70]
nz=0.0376	0	0.0376
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=373
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0402-02	2-01	0402-02		1
na=Warstwa gruntu gr. 10cm z zagęszczeniem - grunt z rozbiórek (M=0).
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=170
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	170		

[RMS 70]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0038	0	0.0038
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=52
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-01	2-31	0114-01		1
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=170
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	170		

[RMS 70]
nz=0.0168	0	0.0168
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.2455	0	0.2455
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0182	0	0.0182
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=53
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-02	2-31	0114-02		1
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz- pogrubienie do 25cm.
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=170
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=25

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	170		

[RMS 70]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=374
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1103-01	2-02	1103-01		1
na=Podsypka piaszczysta gr.3cm pod Ecoraster
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=5.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.1	1	170*0.03		

[RMS 70]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=58
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0505-05	2-31	0505-05		1
na=Nawierzchnia typu ECORASTER z wypełnieniem gruntemm - warstwa ziemi 3cm , ecoraster 5cm.( wspł. do r 2)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=170
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	170		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 70]
nz=1.4206	0	1.4206
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.0336	0	0.0336
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=332
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-06	2-31	0401-06		1
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35		

[RMS 70]
nz=0.4461	0	0.4461
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=334
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1103-01	2-02	1103-01		1
na=Podsypka piaszczysta pod krawęzniki gr. 5cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=0.525
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.525	1	35*0.3*0.05		

[RMS 70]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=333
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0201-01	2-02	0201-01		1
na=Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m- ławy oporowe pod kraweżniki
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1.05
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.05	1	35*0.3*0.1		

[RMS 70]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=277
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-04	2-31	0403-04		1
na=Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35		

[RMS 70]
nz=0.4589	0	0.4589
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.0132	0	0.0132
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=NAWIERZCHNIA ZIEMNA ULEPSZONA
wa=0
kn=0	0	0
id=376
nu=1.2.2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=382
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0201-01	2-31	0201-01		1
na=Nawierzchnia gruntowa ulepszona np. Hansegrand warstwa 10cm po zagęszczeniu - docelowo 15cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45		

[RMS 70]
nz=0.0416	0	0.0416
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.0154	0	0.0154
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0154	0	0.0154
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=383
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0201-02	2-31	0201-02		1
na=Nawierzchnia gruntowa ulepszona np. Hansegrand - dodatek każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=5

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45		

[RMS 70]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=381
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1103-01	2-02	1103-01		1
na=Podsypka piaszczysta gr. 5cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=2.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.25	1	45*0.05		

[RMS 70]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=380
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0402-02	2-01	0402-02		1
na=Warstwa gruntu gr. 10cm z zagęszczeniem - grunt z rozbiórek (M=0).
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45		

[RMS 70]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0038	0	0.0038
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=347
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-06	2-31	0401-06		1
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32		

[RMS 70]
nz=0.4461	0	0.4461
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=348
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1103-01	2-02	1103-01		1
na=Podsypka piaszczysta pod krawęzniki gr. 5cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=0.48
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.48	1	32*0.3*0.05		

[RMS 70]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=278
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-01	2-31	0407-01		1
na=Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32		

[RMS 70]
nz=0.2084	0	0.2084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=PAGÓRKI ZIEMNE
wa=0
kn=0	0	0
id=378
nu=1.2.2.3
wn=		

[POZYCJA]
id=88
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0227-02	2-01	0227-02		1
na=Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III - WYKONYWANIE NASYPÓW ZIEMNYCH -  ukształtowanie rekreacyjne terenu.50% przyjęto z odzyskanego materiału.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=250
jm=m/2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250		

[RMS 70]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.0471	0	0.0471
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=379
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0606-03	2-02	0606-03		1
na=Warstwa folii usztywniajacej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=250
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250		

[RMS 70]
nz=0.199	0	0.199
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=89
pd=						0
na=Dostawa ziemi nasypowej - formowanie pagórków rekreacyjnych. Tylko materiał.
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=90
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90		

[RMS 115]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA
wa=0
kn=0	0	0
id=375
nu=1.2.2.4
wn=		

[POZYCJA]
id=388
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		1
na=Wybranie ziemi i wyrównanie pod nawierzchnię piaszczystą.
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=320
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=320	1	320		

[RMS 70]
nz=0.0376	0	0.0376
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=384
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0402-02	2-01	0402-02		1
na=Warstwa gruntu gr. 10cm z zagęszczeniem - grunt istniejący (M=0).
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=320
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=320	1	320		

[RMS 70]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0038	0	0.0038
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=386
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0201-01	2-31	0201-01		1
na=Nawierzchnia gruntowa z piasku gruncie rodzimym - grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=320
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=320	1	320		

[RMS 70]
nz=0.0416	0	0.0416
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.125	0	0.125
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.0154	0	0.0154
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0154	0	0.0154
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=387
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0201-02	2-31	0201-02		1
na=Nawierzchnia z piasku dodatek za każy 1cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=320
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=15

[PRZEDMIAR]
wo=320	1	320		

[RMS 70]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=389
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-06	2-31	0401-06		1
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=145
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=145	1	145		

[RMS 70]
nz=0.4461	0	0.4461
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=390
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1103-01	2-02	1103-01		1
na=Podsypka piaszczysta pod krawęzniki gr. 5cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=2.175
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.175	1	145*0.3*0.05		

[RMS 70]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=391
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-01	2-31	0407-01		1
na=Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=145
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=145	1	145		

[RMS 70]
nz=0.2084	0	0.2084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=NAWIERZCHNIA ŻWIROWA
wa=0
kn=0	0	0
id=392
nu=1.2.2.5
wn=		

[POZYCJA]
id=393
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		1
na=Wybranie ziemi i wyrównanie pod nawierzchnię żwirową
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 70]
nz=0.0376	0	0.0376
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=394
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0402-02	2-01	0402-02		1
na=Warstwa gruntu gr. 10cm z zagęszczeniem - grunt istniejący (M=0).
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 70]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0038	0	0.0038
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=395
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0201-01	2-31	0201-01		1
na=Nawierzchnia żwirowa warstwa dolna 13 cm żwir 30 - 80
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 70]
nz=0.0416	0	0.0416
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.0154	0	0.0154
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0154	0	0.0154
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=400
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0201-01	2-31	0201-01		1
na=warstwa gliny
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 70]
nz=0.0416	0	0.0416
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.0154	0	0.0154
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0154	0	0.0154
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=401
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0201-01	2-31	0201-01		1
na=Nawierzchnia żwirowa warstwa górna  cm żwir 30 - 80
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 70]
nz=0.0416	0	0.0416
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.0154	0	0.0154
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.0154	0	0.0154
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=397
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-06	2-31	0401-06		1
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=11.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.5	1	11,5		

[RMS 70]
nz=0.4461	0	0.4461
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=398
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1103-01	2-02	1103-01		1
na=Podsypka piaszczysta pod krawęzniki gr. 5cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=0.173
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.173	1	11,5*0.3*0.05		

[RMS 70]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=399
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-01	2-31	0407-01		1
na=Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=11.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.5	1	11,5		

[RMS 70]
nz=0.2084	0	0.2084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=NAWIERZCHNIA Z TRYLINKI
wa=0
kn=0	0	0
id=402
nu=1.2.2.6
wn=		

[POZYCJA]
id=344
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		1
na=Wyrównanie i wypoziomowanie placu przed ułożeniem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=200.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=200.2	1	200,2		

[RMS 70]
nz=0.0376	0	0.0376
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=61
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0309-01	2-31	0309-01		1
na=Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych szesciokątnych o grub. 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - ułożenie placu z trylinki z rozbiórek - M=0 - ( przyjęto 2/3 trylinki z rozbiórek 200,2/3*2=133,47
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=133
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=133	1	133,		

[RMS 70]
nz=0.5952	0	0.5952
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.0683	0	0.0683
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=403
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0309-01	2-31	0309-01		1
na=Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych szesciokątnych o grub. 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - ułożenie placu z trylinki nowej 200-133=67m/2 ( łącznie jest 200m/2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=67
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=67	1	67		

[RMS 70]
nz=0.5952	0	0.5952
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=9.23	0	9.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.0683	0	0.0683
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=59
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-03	2-31	0105-03		1
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grub.warstwy po zagęszcz. - plac pod trylinkę piasek nowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=200
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200		

[RMS 70]
nz=0.0478	0	0.0478
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=343
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-03	2-31	0105-03		1
na=Podsypka piaskowa stabilizowana cementem z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grub.warstwy po zagęszcz.- piasek z rozbiórek- cena piasku =0
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=200
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200		

[RMS 70]
nz=0.0478	0	0.0478
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=345
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-03	2-31	0105-03		1
na=Podsypka piaskowa stabilizowana cementem z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grub.warstwy po zagęszcz
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=200
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200		

[RMS 70]
nz=0.0478	0	0.0478
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=349
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0201-01	2-02	0201-01		1
na=Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m- ławy oporowe pod kraweżniki
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=2.76
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.76	1	92*0.3*0.1		

[RMS 70]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=350
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-04	2-31	0403-04		1
na=Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=92
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=92	1	92		

[RMS 70]
nz=0.4589	0	0.4589
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.0132	0	0.0132
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=60
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-04	2-31	0105-04		1
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz piasek nowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=200.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=200.2	1	200,2		

[RMS 70]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=NAWIERZCHNIE Z KOSTKI
wa=0
kn=0	0	0
id=404
nu=1.2.2.7
wn=		

[POZYCJA]
id=405
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-04	2-31	0511-04		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=278
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=278	1	<na istn podbudowie>278		

[RMS 70]
nz=1.1423	0	1.1423
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.0793	0	0.0793
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=406
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0402-02	2-01	0402-02		1
na=Warstwa gruntu gr. 10cm z zagęszczeniem - grunt z rozbiórek (M=0).
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=278
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=278	1	<na istn podbudowie>278		

[RMS 70]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0038	0	0.0038
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=NAWIERZCHNIE TARTANOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=409
nu=1.2.2.8
wn=		

[POZYCJA]
id=65
pd=						0
na=Wykonanie nawierzchni z Tartanu
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=360
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=360	1	<zielony>360		

[RMS 71]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=55
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0308-03	2-31	0308-03		1
na=Wylewka betonowa pod tartan gr. 5cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=360
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=360	1	<zielony>360		

[RMS 70]
nz=0.3838	0	0.3838
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.0508	0	0.0508
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=68
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-03	2-31	0105-03		1
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.- piasek nowy na warstwę wierzchnią.
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=360
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=360	1	<zielony>360		

[RMS 70]
nz=0.0478	0	0.0478
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=69
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-04	2-31	0105-04		1
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.- piasek z rozbiórek , M=0
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=360
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=17

[PRZEDMIAR]
wo=360	1	#p74		

[RMS 70]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=409
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0402-02	2-01	0402-02		1
na=Warstwa gruntu gr. 10cm z zagęszczeniem - grunt z rozbiórek (M=0).
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=360
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=360	1	<zielony>360		

[RMS 70]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0038	0	0.0038
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=NAWIERZCHNIA Z TRAWY SPORTOWEJ
wa=0
kn=0	0	0
id=411
nu=1.2.2.9
wn=		

[POZYCJA]
id=413
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1123-01	2-02	1123-01		1
na=Ułożenie sztucznej trawy sportowej w rolkach.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=600
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=600	1	600		

[RMS 70]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0033	0	0.0033
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=415
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0308-01	2-31	0308-01		1
na=Nawierzchnia betonowa - warstwa o grub.12 cm ze zbrojeniem rozproszonym
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=600
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=600	1	600		

[RMS 70]
nz=0.4914	0	0.4914
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.1218	0	0.1218
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.051	0	0.051
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=416
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0308-02	2-31	0308-02		1
na=Nawierzchnia betonowa - każdy dalszy 1 cm grub.
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=600
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=3

[PRZEDMIAR]
wo=600	1	600		

[RMS 70]
nz=0.0257	0	0.0257
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.01015	0	0.01015
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=417
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0402-02	2-01	0402-02		1
na=Warstwa gruntu gr. 15cm z zagęszczeniem - grunt z rozbiórek (M=0).
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=600
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=600	1	600		

[RMS 70]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0038	0	0.0038
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=418
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-01	2-31	0105-01		1
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=600
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=600	1	600		

[RMS 70]
nz=0.1232	0	0.1232
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=419
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-02	2-31	0105-02		1
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=600
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=17

[PRZEDMIAR]
wo=600	1	600		

[RMS 70]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=NAWIERZCHNIE GUMOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=420
nu=1.2.2.10
wn=		

[POZYCJA]
id=71
pd=						0
na=Wykonanie nawierzchni gumowej wypukłej -kształatowanej na formie betonowej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=40
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40		

[RMS 71]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=421
pd=						0
na=Wykonanie nawierzchni gumowej bezpiecznej na formie betonowej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=58
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	58		

[RMS 71]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=422
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-01	2-31	0105-01		1
na=Podsypka piaszczysta- piasek nowy gr 5cm.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=98
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	40+58		

[RMS 70]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=423
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0402-02	2-01	0402-02		1
na=Warstwa gruntu gr. 10cm z zagęszczeniem - grunt z rozbiórek (M=0).
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=98
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	40+58		

[RMS 70]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0038	0	0.0038
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=KORYTA GRANITOWE (KOSTKA Z ROZBIÓRKI)
wa=0
kn=0	0	0
id=424
nu=1.2.2.11
wn=		

[POZYCJA]
id=426
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0302-04	2-31	0302-04		1
na=Nawierzchnia z kostki granitowej ( kostka istniejąca - przyjęta wartość kostki =0)  nieregularnej o wys. 8 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=70
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70		

[RMS 70]
nz=1.2482	0	1.2482
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.181	0	0.181
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.0877	0	0.0877
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=410
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0507-03	2-31	0507-03		1
na=Wylewka betonowa gr 5cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=70
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70		

[RMS 70]
nz=0.5558	0	0.5558
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.0508	0	0.0508
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.0366	0	0.0366
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=425
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0402-02	2-01	0402-02		1
na=Warstwa gruntu gr. 10cm z zagęszczeniem - grunt z rozbiórek (M=0).
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=70
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70		

[RMS 70]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.0038	0	0.0038
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=JEZDNIA BETONOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=427
nu=1.2.2.12
wn=		

[POZYCJA]
id=428
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0308-01	2-31	0308-01		1
na=Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62		

[RMS 70]
nz=0.4914	0	0.4914
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.1218	0	0.1218
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.051	0	0.051
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=429
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0308-02	2-31	0308-02		1
na=Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - każdy dalszy 1 cm grub.
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=3

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62		

[RMS 70]
nz=0.0257	0	0.0257
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.01015	0	0.01015
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=430
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-01	2-31	0105-01		1
na=Grunt stabilizowany cementem ubijany warstwami - warstwa po ubiciu 3cm,
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62		

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=431
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-02	2-31	0105-02		1
na=Grunt stabilizowany cementem ubijany warstwami - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=12

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62		

[RMS 70]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=OGRODZENIA
wa=0
kn=0	0	0
id=437
nu=1.2.3
wn=		

[ELEMENT 4]
na=OGRODZENIE BOISKA
wa=0
kn=0	0	0
id=438
nu=1.2.3.1
wn=		

[POZYCJA]
id=280
pd=ORGBUD 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-09 0101-12	5-09	0101-12		1
na=Ręczne wykonanie wykopów jamistych- pod fundamenty słupów ogrodzenia boiska
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 70]
nz=8.47	0	8.47
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=281
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0204-01	2-02	0204-01		1
na=Trzpienie  fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - fundament pod słupy ogrodzenia
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=6.541
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.541	1	<p2>2,92*0,4*0,4*14		

[RMS 70]
nz=5.48	0	5.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=284
pd=	KNR-W	2-02 1804-11-analogia	2-02	1804-11-analogia		0
na=Dostarczenie i zabetonowanie gotowych słupków ogrodzenia boiska wys 4m
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 70]
nz=3.21	0	3.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.0062	0	0.0062
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=283
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Dostarczenie i zamocowanie na przygotowanych słupkach  systemowych segmentów ogrodzenia panelowego.
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=102
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=102	1	102		

[RMS 70]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=OGRODZENIE TERENU
wa=0
kn=0	0	0
id=439
nu=1.2.3.2
wn=		

[POZYCJA]
id=433
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1803-04	2-02	1803-04		1
na=Ogrodzenie zewnętrzne od strony fontann
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=123
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=123	1	123		

[RMS 70]
nz=0.598	0	0.598
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=0.00455	0	0.00455
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=436
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1803-04	2-02	1803-04		1
na=Ogrodzenie zewnętrzne od strony bramy wjazdowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25		

[RMS 70]
nz=0.598	0	0.598
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=0.00455	0	0.00455
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=434
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0206-01	2-02	0206-01		1
na=Wykonanie podmurówki betonowej pod ogrodzenie zewnętrzne
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=37.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=37.5	1	25.5*1+12*1		

[RMS 70]
nz=3.66	0	3.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.203	0	0.203
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=MAŁA ARCHITEKTURA CPV 451 723-9 STWIOR B12
wa=0
kn=0	0	0
id=84
nu=1.2.4
wn=		

[POZYCJA]
id=87
pd=						0
na=Siedziska półokrągłe typ 1 wg detalu D1
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=90
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0601-05	2-21	0601-05		1
na=Siedziska półokrągłe typ2 wg detalu D2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54		

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=7	0	7
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=364
pd=						0
na=Murki oporowe prefabrykowane wg rtys det. D7
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=23
jm=mb	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23		

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=365
pd=						0
na=Stopnie terenowe - Takie jak: np.PROBET-DASAG
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=148
jm=mb	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=148	1	148		

[RMS 72]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=86
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1207-06	2-02	1207-06		1
na=Balustrady schodów terenowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=136
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=136	1	136		

[RMS 70]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.94	0	0.94
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=367
pd=						0
na=Trybuny betonowe prefabrykowane wg rys. 01
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=82
jm=mb	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=82	1	82		

[RMS 72]
nz=1.85	0	1.85
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=99
pd=						0
na=Dostawa i  montaż siłownia orbiter NOVUM 4404W.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 84]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=368
pd=						0
na=Dostawa i  montaż siłownia wioślarz NOVUM 4404W.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=369
pd=						0
na=Dostawa i  montaż siłownia twister NOVUM 4404W.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=ZABAWKI  CPV 451 723-9 - STWIOR B12
wa=0
kn=0	0	0
id=100
nu=1.2.5
wn=		

[POZYCJA]
id=101
pd=						0
na=Dostawa i montaz - Park linowy w części dla najmłodszych np. MagicNets
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=358
pd=						0
na=Dostawa i montaz - Ważka
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 109]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=102
pd=						0
na=Dostawa i montaz - Koparka do piasku - np. TROLLO
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=104
pd=						0
na=Dostawa i montaż Karuzela pionowa np. ZZXX0081 Revo (Playworld Systems)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=103
pd=						0
na=Dostawa i montaz - huśtawka NOVUM- MK-QQ014
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=359
pd=						0
na=Dostawa i montaz - Berliner Seilfabrik 95.190.263 Palmetto Saucer
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=360
pd=						0
na=Dostawa i montaz - Urządzenie do wspinania - np.KOMPAN GXY902 Enif
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=109
pd=						0
na=Dostawa i montaż kula - np. 808.1.3 Skoczek (Conlstic)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=110
pd=						0
na=Dostawa i montaz oko bazyliszka- Mozaika DUNE Planetarium na podbudowie betonowej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=112
pd=						0
na=Dostawa i  montaż  zjezdzalnia rurowa np. ARSPLAY
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 118]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=361
pd=						0
na=Dostawa i montaż  - koryta wodne np.RICHTER Spielgerate
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

