[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
pe=4
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	2	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT -PRZEBUDOWA GARAŻY
nb=Zagospodarowanie  terenu wraz z przebudową garazy ogniska dla dzieci "Stara Prochownia"
ab=Warszawa ul. Stara 4
ni=ZESPÓŁ OGNISK WYCHOWAWCZYCH im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" 
ai=00-231 Warszawa, ul. Stara 4
br=ARCHITEKTURA 
dt=15-05-2015 
kln=CPV 450 00000 - 7 - roboty budowlane1310CPV 452 14200 - 2 -roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem13101310ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU1310Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestors1310kiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funk1310cjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389).13101. Poziom cen dla materiałów i sprzętu :1310-I kw sekocenbud 2015- ceny średnie krajowe13102. Stawka roboczogodziny :1310- Rg- 15 .PLNśrednia krajowa - - roboty budowlane13103. Narzuty :1310- I kw sekocenbud 2015  sekocenbud - wartości średnie .1310Kp- 64,0%1310Z- 11,0%1310VAT - 23%1310Liczenie narzutów zgodnie z oznaczeniem na stronie tytułowej.13104. Podstawa wykonania przedmiaru robót1310Przedmiary robót -kalkulacja własna1310Dokumentacja projektowa.

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=0	1	0
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=3637.0566

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=bramy D1
id=2725199	2
jm=m2	050
ce=0
il=21.306

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej 12cm
id=2310099	2
jm=m2	050
ce=0
il=192.675

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Tynk silikonowy
id=2350062	1
jm=kg	033
ce=0
il=704.847

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Płyty styropianowe 12,cm
id=1562600	1
jm=m3	060
ce=0
il=36.6401

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=płyta OSB 25mm
id=2640611	2
jm=m2	050
ce=0
il=194.5755

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=okna pcv
id=1564999	2
jm=m2	050
ce=0
il=8.181

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej 18cm
id=2310099	2
jm=m2	050
ce=0
il=93.7755

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=ścianki aluminiowe
id=1317299	2
jm=m2	050
ce=0
il=5.008

[RMS ZEST 10]
ty=S
na=sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m3/min
id=83111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=90.8697

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica
id=75230	1
jm=m-g	148
ce=0
il=56.824

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=bloczki YTONG 60x20x24 cm
id=2205050	2
jm=szt	020
ce=0
il=893.112

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=wykładzina podłogowa gumowana
id=1570499	1
jm=m2	050
ce=0
il=61.1381

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 W6
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0
il=15.9891

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=drzwi aluminiowe
id=1319992	2
jm=m2	050
ce=0
il=3.075

[RMS ZEST 16]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
il=55.429

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=D3 - dwuskrzydłowe pełne.
id=2710299	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm
id=1212121	2
jm=kg	033
ce=0
il=902.4597

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II
id=2641810	2
jm=m3	060
ce=0
il=4.6086

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=bramy D5
id=2725199	2
jm=m2	050
ce=0
il=7.155

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=płytki ceramiczne 20X 20
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0
il=41.1295

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=farba silikonowa fasadowa
id=1525110	2
jm=kg	033
ce=0
il=96.1155

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Grunt pod tynk gipsowy
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0
il=143.8763

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=skrzydło 100 - łazienkowe pełne szare
id=2710299	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna M2
id=2380813	2
jm=m3	060
ce=0
il=8.9733

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=łaty iglaste nasycone 38x50 mm kl.II
id=2642110	2
jm=m3	060
ce=0
il=2.27

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
id=1554100	1
jm=kg	033
ce=0
il=999.276

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=bloczki silikatowe gr 10 cm
id=1811010	2
jm=szt.	020
ce=0
il=592.7775

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Parapet z płyt z konglomeratu białego szer 30 cm
id=1632199	2
jm=m	040
ce=0
il=8.343

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
id=1554100	1
jm=kg	033
ce=0
il=832.73

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm kl.II
id=2640611	2
jm=m3	060
ce=0
il=1.8119

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=papa termozgrzewalna pierwsza warstwa
id=2304199	2
jm=m2	050
ce=0
il=68.494

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy'
id=1740110	2
jm=t	034
ce=0
il=1.645

[RMS ZEST 34]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
il=21.8605

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=preparat antygrafiti np. Sika gard 776
id=1502120	2
jm=dm	000
ce=0
il=41.6365

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=D5- skrzydło 100 łazienkowe pełne szare
id=2710299	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=styrodur 10cm
id=1561099	2
jm=m2	050
ce=0
il=41.7774

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Masa tynkarska Marmolit - Weber TD352
id=2380823	2
jm=kg	033
ce=0
il=81.2

[RMS ZEST 39]
ty=S
na=środek transportowy
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=21.2896

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=farba emulsyjna
id=1502110	2
jm=dm3	066
ce=0
il=130.2936

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego-chudy
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0
il=5.1582

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=płyty styropianowe posadzkowe gr 10cm
id=1561099	2
jm=m2	050
ce=0
il=58.8945

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=bloczki YTONG 60x20x15 cm
id=2205020	2
jm=szt	020
ce=0
il=306.7565

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego B30
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0
il=3.6241

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=siatka z włókna szklanego
id=3900600	1
jm=m2	050
ce=0
il=189.0297

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 12
id=2380824	2
jm=m3	060
ce=0
il=2.9223

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Samozamykacz
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Futryna''
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Blacha stalowa ocynkowana płaska, o grubości 0,5-0,55 mm
id=1120400	2
jm=kg	033
ce=0
il=155.6081

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe
id=1750899	2
jm=m2	050
ce=0
il=58.8945

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=zaprawa YTONG
id=2381102	2
jm=kg	033
ce=0
il=520.7207

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm paroizolacja dachu
id=1560311	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=222.372

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1332000	2
jm=kg	033
ce=0
il=90.133

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Utylizacja
id=	3
jm=t	034
ce=0
il=0.851

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
id=2304199	2
jm=m2	050
ce=0
il=68.494

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Klamka
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0
il=7

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.7245

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=profile nośne 60/27
id=1323320	2
jm=m	040
ce=0
il=106.571

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=piasek
id=1602199	2
jm=m3	060
ce=0
il=12.865

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 12 mm
id=1101520	2
jm=t	034
ce=0
il=0.1663

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 12mm-16mm
id=1101520	2
jm=t	034
ce=0
il=0.1663

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
id=1353099	2
jm=kpl	090
ce=0
il=56.56

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Futryna'
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
id=2600105	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.4606

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=klej Butapren B
id=1550201	1
jm=kg	033
ce=0
il=28.045

[RMS ZEST 66]
ty=S
na=Pompa do bet.na sam.rur.36m(1)
id=44142	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.3317

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej 1,5cm
id=2310099	2
jm=m2	050
ce=0
il=93.7755

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=drewno opałowe
id=3950300	2
jm=kg	033
ce=0
il=119.12

[RMS ZEST 69]
ty=S
na=wyciąg
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=38.9884

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm
id=1120411	2
jm=kg	033
ce=0
il=75.9096

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane śr. 6 do 20 cm
id=3950000	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.6873

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=zaprawa klejąca'
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0
il=209.6796

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=klamry ciesielskie
id=1341299	1
jm=kg	033
ce=0
il=38.114

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
id=1200250	2
jm=kg	033
ce=0
il=7.7306

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=farba emulsyjna '
id=1502110	2
jm=dm3	066
ce=0
il=32.9241

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
id=2300100	2
jm=kg	033
ce=0
il=77.428

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=zaprawa wapienna M 0.6
id=2380802	2
jm=m3	060
ce=0
il=1.2068

[RMS ZEST 78]
ty=S
na=Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.0296

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=nawietrzak okienny
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=4.9329

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=dyble plastikowe "z grzybkami"
id=8990499	1
jm=szt	020
ce=0
il=866.0392

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=blachowkręty typ 212/25
id=1346390	2
jm=szt	020
ce=0
il=1037.665

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Lepik asfalt.stos.na zimno
id=1040710	1
jm=kg	033
ce=0
il=95.296

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha mieszanka
id=2380400	2
jm=kg	033
ce=0
il=179.488

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna M7
id=2380815	2
jm=m3	060
ce=0
il=1.0736

[RMS ZEST 85]
ty=S
na=piła taśmowa elektryczna
id=75320	1
jm=m-g	148
ce=0
il=8.7986

[RMS ZEST 86]
ty=S
na=wyciąg'
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=24.5651

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm
id=1560311	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=67.308

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej'
id=202x003	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=23.345

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=piasek do zapraw
id=1602099	2
jm=m3	060
ce=0
il=3.2886

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Kotwy montażowe
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=39

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
id=2600539	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.1725

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=listwy maskujące
id=1318399	2
jm=m	040
ce=0
il=10.4156

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa
id=1513250	2
jm=dm3	066
ce=0
il=5.123

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki śr.2.0-5.0 mm
id=1120604	1
jm=kg	033
ce=0
il=26.5548

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=łączniki krzyżowe Ik 60/60
id=1323432	2
jm=szt	020
ce=0
il=85.2568

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=śruby podkładki i nakrętki
id=6801599	2
jm=kg	033
ce=0
il=13.9783

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 8 mm
id=1101300	2
jm=t	034
ce=0
il=0.0481

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania
id=1510210	2
jm=dm3	066
ce=0
il=5.9768

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe
id=8990499	2
jm=szt	020
ce=0
il=220.8387

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 6 mm
id=1101300	2
jm=t	034
ce=0
il=0.0401

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
id=2304100	2
jm=m2	050
ce=0
il=14.328

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=pianka montażowa
id=	3
jm=kg	033
ce=0
il=3.5

[RMS ZEST 103]
ty=S
na=środek transportowy'''''''
id=95100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.8424

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0
il=5.6922

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 7'
id=2380823	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.4775

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=profile przyścienne 28/27
id=1323000	2
jm=m	040
ce=0
il=22.436

[RMS ZEST 107]
ty=S
na=środek transportowy
id=95100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.6655

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Gaz propanowo-butanowy płynny
id=1020100	1
jm=kg	033
ce=0
il=28.0051

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.II-III
id=2600699	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.125

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0
il=12.6957

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=gwoździe ocynkowane
id=1332100	2
jm=kg	033
ce=0
il=12.6381

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
id=2600621	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.1035

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Rozeta zamka
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=pasta podłogowa bezbarwna
id=1530200	1
jm=kg	033
ce=0
il=4.4872

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm
id=1120401	2
jm=kg	033
ce=0
il=17.484

[RMS ZEST 116]
ty=S
na=środek transportowy'''''
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.203

[RMS ZEST 117]
ty=S
na=środek transportowy
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.1926

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=pianka poliuretanowa
id=1478500	2
jm=kg	033
ce=0
il=2.1859

[RMS ZEST 119]
ty=S
na=środek transportowy'''
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.1449

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=emulsja asfaltowa izolacyjna
id=2302099	2
jm=kg	033
ce=0
il=30.7622

[RMS ZEST 121]
ty=S
na=wyciąg'''
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=7.9239

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
id=2600621	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.0731

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Zamek
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 124]
ty=S
na=środek transportowy
id=95100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.9678

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=silikon
id=1478101	2
jm=kg	033
ce=0
il=0.8353

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=zaprawa spoinująca'
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0
il=18.1454

[RMS ZEST 127]
ty=S
na=środek transportowy''''''
id=95100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.866

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego
id=1562700	1
jm=kg	033
ce=0
il=1.6827

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=drut stalowy okrągły
id=1122299	2
jm=kg	033
ce=0
il=8.7777

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=kotwy elastyczne kpl.
id=1341099	2
jm=szt.	020
ce=0
il=32.886

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
id=1478500	2
jm=dm3	066
ce=0
il=1.4799

[RMS ZEST 132]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.6212

[RMS ZEST 133]
ty=S
na=środek transportowy
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.744

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=blacha  płaska 0.50 mm
id=1120401	2
jm=kg	033
ce=0
il=10.1858

[RMS ZEST 135]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny 0,15 t
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=4.9477

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0
il=5.52

[RMS ZEST 137]
ty=S
na=środek transportowy
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.6377

[RMS ZEST 138]
ty=S
na=wyciąg''
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=4.4143

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna
id=2380810	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.1613

[RMS ZEST 140]
ty=S
na=środek transportowy''''''''
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.5705

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=impregnat
id=1412299	2
jm=kg	033
ce=0
il=1.7186

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=taśma
id=3903010	2
jm=m	040
ce=0
il=56.09

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=łączniki wzdłużne Iw 60/110
id=1323431	2
jm=szt	020
ce=0
il=21.3142

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=uchwyty do rur spustowych ocynkowane
id=1353199	2
jm=kpl	090
ce=0
il=3.069

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 12'
id=2380824	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.1134

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
id=1478500	2
jm=dm3	066
ce=0
il=0.891

[RMS ZEST 147]
ty=S
na=Spych.gąsienicowa 55kW  (1)
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.3206

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy
id=1740110	2
jm=kg	033
ce=0
il=28.2694

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=kotwy elastyczne kpl.
id=1341099	2
jm=szt	020
ce=0
il=16.497

[RMS ZEST 150]
ty=S
na=środek transportowy''''''
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.4068

[RMS ZEST 151]
ty=S
na=środek transportowy''''
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.3926

[RMS ZEST 152]
ty=S
na=wyciąg'''''
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.5424

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane
id=3950099	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.0426

[RMS ZEST 154]
ty=S
na=środek transportowy
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.2636

[RMS ZEST 155]
ty=S
na=środek transportowy'''''''
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.2636

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=kołki rozporowe
id=8990499	2
jm=szt	020
ce=0
il=25.2417

[RMS ZEST 157]
ty=S
na=Nożyce do prętów fi 40 mm
id=71231	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.3436

[RMS ZEST 158]
ty=S
na=wyciąg'
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.492

[RMS ZEST 159]
ty=S
na=środek transportowy''''''''''''''''''''
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.187

[RMS ZEST 160]
ty=S
na=Giętarka do prętów do fi 40mm
id=71212	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.9482

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)
id=1101713	2
jm=kg	033
ce=0
il=2.511

[RMS ZEST 162]
ty=S
na=Mieszarka do zapraw 3.0m3/h
id=46111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.0123

[RMS ZEST 163]
ty=S
na=środek transportowy'''''
id=95100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.1665

[RMS ZEST 164]
ty=S
na=Prościarka do prętów fi 4-10mm
id=71251	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.7444

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=cement 25 z dodatkami
id=1701100	2
jm=t	034
ce=0
il=0.0168

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=Gaz propanowo-butanowy płynny'
id=1020100	1
jm=kg	033
ce=0
il=2.03

[RMS ZEST 167]
ty=S
na=środek transportowy
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.1068

[RMS ZEST 168]
ty=S
na=środek transportowy''''''''''''''''''''''''''
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.1

[RMS ZEST 169]
ty=S
na=środek transportowy''''
id=95100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0799

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=woda'
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0
il=1.0715

[RMS ZEST 171]
ty=S
na=środek transportowy'''''''''''''
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0666

[RMS ZEST 172]
ty=S
na=środek transportowy
id=2x002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0609

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=silikon
id=1478101	2
jm=dm3	066
ce=0
il=0.0548

[RMS ZEST 174]
ty=S
na=wyciąg
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.4087

[RMS ZEST 175]
ty=S
na=Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t
id=34413	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.329

[RMS ZEST 176]
ty=S
na=środek transportowy'''''''''
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.04

[RMS ZEST 177]
ty=S
na=środek transportowy''''''''''''''''
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0264

[RMS ZEST 178]
ty=S
na=Zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy
id=72311	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.1872

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=tlen techniczny gat. I 99,5-98 %
id=1540802	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.2122

[RMS ZEST 180]
ty=S
na=środek transportowy'''''''''''''''''''
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0164

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=acetylen techniczny rozpuszczony
id=1540000	1
jm=kg	033
ce=0
il=0.025

[RMS ZEST 182]
ty=S
na=środek transportowy'''''''''''
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.014

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.70mm
id=3951300	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.0004

[RMS ZEST 184]
ty=R
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 185]
ty=R
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 186]
ty=R
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 187]
ty=R
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 188]
ty=R
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 189]
ty=R
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 190]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=-0

[ELEMENT 1]
na=PRZEBUDOWA GARAZY  CPV 450 00000-7
wa=0
kn=0	0	0
id=441
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 451 11300-1  - STWIOR-B1
wa=0
kn=0	0	0
id=25
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=26
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0509-02	4-04	0509-02		1
na=Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=58.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=58.25	1	<bud.rozbiórka>58.25		

[RMS 1]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=27
pd=ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0509-03	4-04	0509-03		1
na=Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=74.685
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=74.685	1	<bud.remontowany>6,34*11,78		

[RMS 1]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=28
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0403-02	4-04	0403-02		1
na=Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=58.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=58.25	1	<bud.rozbiórka>58.25		

[RMS 1]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=29
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0403-04	4-04	0403-04		1
na=Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=58.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=58.25	1	<bud.rozbiórka>58.25		

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=30
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0602-03	4-04	0602-03		1
na=Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wysokości ponad 4 do 8 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=31.241
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=31.241	1	<bud rozb>((12.39+6.15+2.54)*2.95+11.8*2.3)*0.28+(3.91+4.99)*2.5*0.28		

[RMS 1]
nz=5.55	0	5.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=31
pd=ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0105-01	4-04	0105-01		1
na=Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=34.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34.5	1	5*2*3,45		

[RMS 1]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=32
pd=ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0804-01	4-04	0804-01		1
na=Rozebranie elemntów stalowych - wydzielenia pomieszczen.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=3.12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.12	1	3.12		

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=0.068	0	0.068
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=33
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0604-04	4-04	0604-04		1
na=Burzenie  ław fundamentowych normalnie o grubości ponad 40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=14.623
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.623	1	<bud rozb>(12.39+6.15+2.54+11.8+3.91+4.99)*1*0.35		

[RMS 1]
nz=11.08	0	11.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=3.8	0	3.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=34
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0504-01	4-04	0504-01		1
na=Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=45.82
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45.82	1	<bud rozb>19.53+13.19+7.5+5.6		

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=35
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0101-04	4-01	0101-04		1
na=Zdjęcie warstw podbudowy podposazkowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=6.873
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.873	1	<bud rozb>#p9*0.15		

[RMS 1]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=36
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-04	4-01	0535-04		1
na=Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=23.19
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23.19	1	11,41+11,78		

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=37
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-06	4-01	0535-06		1
na=Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	2*4,5+2*2		

[RMS 1]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=38
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-08	4-01	0535-08		1
na=Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=22.747
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.853	1	<bud rozb>11,41*0,25		
wo=19.894	1	<bud rem>11,78*0,25+(6,34*2+11,78)*0,65+3*0,5*0,7		

[RMS 1]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=39
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0809-03	3	0809-03		1
na=Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie- wyrównanie posadzki betonowej w budynku remontowanym.
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=71.03
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=71.03	1	71,03		

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=40
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-05	4-01	0354-05		1
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- demontaż stolarki
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=34.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34.25	1	4*2,5*2,4+2*2,5*2,05		

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=41
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0702-03	4-01	0702-03		1
na=Odbicie tynków wewnętrznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=189.074
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=118.044	1	<bud rem><ściany>(6.21*2+2.79+0.68*2+0.42+2.54+0.68*2+0.42+2.56+0.68*2+0.42+2.63)*3.67+(2*0.42+4*0.53+0.42+2*0.47)*3.3		
wo=71.03	1	<sufit>71,03		

[RMS 1]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW. - STWIOR-B1
wa=0
kn=0	0	0
id=447
nu=1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=450
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09	4-01	0108-09		1
na=Wywiezienie gruzu - materiał z nawierzchni oraz gruz rozbiórkowy.( gruz , nie wykorzystane nawierzchnie chodników i dróg) na odległość 1km - docelowo 15km
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=55.429
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=55.429	1	<budynek>58.25*0.05+31.241+34.5*0.06+14.623+45.82*0.1		

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=451
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10	4-01	0108-10		1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=55.429
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=55.429	1	#p17		

[RMS 16]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=452
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-17	4-01	0109-17		1
na=Wywiezienie samochodami samowyładowczymi materiałów bitumicznych do utylizacji - pokrycie dachu
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=0.851
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.851	1	(#p1+#p2)*3.2/1000*2		

[RMS 1]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=0.73	0	0.73
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY BUDOWLANE CPV 450 00000-7
wa=0
kn=0	0	0
id=114
nu=1.3
wn=		

[ELEMENT 3]
na=ROBOTY ZIEMNE - CPV 451 00000-8 ; CPV 451 11200-0  STWIOR-B2
wa=0
kn=0	0	0
id=117
nu=1.3.1
wn=		

[POZYCJA]
id=118
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0115-01	2-01	0115-01		1
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=21.315
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21.315	1	(14.88+3.21+12.42+2.55+2.78+0.25+4.51)*1,05*0,5		

[RMS 1]
nz=0.053	0	0.053
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=0.00002	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=353
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0211-02	2-01	0211-02		1
na=Wykopy  pod fundamenty - wykopy w miejscu wyburzonych fundamentów.
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=36.946
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36.946	1	(14.88+3.21+12.42+2.55+2.78+0.25+4.51)*1.3*0.7		

[RMS 1]
nz=0.132	0	0.132
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=0.082	0	0.082
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=354
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0222-01	2-01	0222-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=23.751
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23.751	1	36,946-#p25-#p26-#p27		

[RMS 147]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=355
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-02	4-01	0108-02		1
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III- wywóz nadmiaru ziemi z wykopów.( DOCELOWA ODLEGŁOŚĆ PRZYJĘTA 15KM)
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=17.213
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.213	1	40.964-#p22		

[RMS 1]
nz=1.63	0	1.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=356
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-04	4-01	0108-04		1
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km- wywóz nadmiaru ziemi z wykopów
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=17.213
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=17.213	1	#p23		

[RMS 34]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=FUNDAMENTY  CPV 452 62210---6 -STWIOR-B3
wa=0
kn=0	0	0
id=124
nu=1.3.2
wn=		

[POZYCJA]
id=125
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1103-01	2-02	1103-01		1
na=Podsypka piaszczysta pod chudy beton 15cm pod
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=3.045
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.045	1	(14.88+3.21+12.42+2.55+2.78+0.25+4.51)*0.5*0.15		

[RMS 1]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=127
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
na=Podkłady betonowe  chudy beton pod ławy fundamentowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2.03
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.03	1	(14.88+3.21+12.42+2.55+2.78+0.25+4.51)*0.5*0.1		

[RMS 1]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=129
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0201-01	2-02	0201-01		1
na=Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=8.12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.12	1	(14.88+3.21+12.42+2.55+2.78+0.25+4.51)*0.5*0.4		

[RMS 1]
nz=3.49	0	3.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=135
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0259-01	2-02	0259-01		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 6-8mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=0.048
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.048	1	(14.88+3.21+12.42+2.55+2.78+0.25+4.51)/0.3*1.6*0.222/1000		

[RMS 1]
nz=35.7	0	35.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=3.6	0	3.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=136
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 12mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=0.166
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.166	1	(14.88+3.21+12.42+2.55+2.78+0.25+4.51)*4*1.15*0.888/1000		

[RMS 1]
nz=42.9	0	42.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=5.8	0	5.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=KONSTRUKCJE ZELBETOWE CPV-452 23000-6 -STWIOR-B3
wa=0
kn=0	0	0
id=138
nu=1.3.3
wn=		

[POZYCJA]
id=146
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0210-01	2-02	0210-01		1
na=Wieńce
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=3.553
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.553	1	(14.88+3.21+12.42+2.55+2.78+0.25+4.51)*0.25*0.35		

[RMS 1]
nz=15.7	0	15.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.046	0	0.046
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=2.58	0	2.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=149
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0259-01	2-02	0259-01		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie (6-8,,)
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=0.04
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.04	1	(14.88+3.21+12.42+2.55+2.78+0.25+4.51)/0.25*1.1*0.222/1000		

[RMS 1]
nz=35.7	0	35.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=3.6	0	3.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=151
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 12-16mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=0.166
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.166	1	(14.88+3.21+12.42+2.55+2.78+0.25+4.51)*4*1,15*0,888/1000		

[RMS 1]
nz=42.9	0	42.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=5.8	0	5.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=IZOLACJE  CPV - 453 20000 - 6 -STWIOR-B4
wa=0
kn=0	0	0
id=297
nu=1.3.4
wn=		

[POZYCJA]
id=298
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0618-01	202	0618-01		1
na=(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe Z PAPY ZGRZEWALNEJ - STYK ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I MURÓW NAZIEMIA
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=20.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20.3	1	(14.88+3.21+12.42+2.55+2.78+0.25+4.51)*0.5		

[RMS 1]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=299
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0603-01	2-02	0603-01		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=52.78
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=52.78	1	(14.88+3.21+12.42+2.55+2.78+0.25+4.51)*(0.94+0.19+0.17)		

[RMS 1]
nz=0.0966	0	0.0966
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=300
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0603-02	2-02	0603-02		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=40.964
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40.964	1	40.964		

[RMS 1]
nz=0.082	0	0.082
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=301
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0608-10	2-02	0608-10		1
na=Izolacja pionowacian fundamentowych Styrodurem gr 10 cm .
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=39.788
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=39.788	1	(14.88+3.21+12.42+2.55+2.78+0.25+4.51)*0.98		

[RMS 1]
nz=0.505	0	0.505
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=302
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0904-01	2-02	0904-01		1
na=Wykonanie tynku na cokole  - cokól 30 cm + 20 cm w ziemi.
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=20.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20.3	1	(14.88+3.21+12.42+2.55+2.78+0.25+4.51)*0.5		

[RMS 1]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.126	0	0.126
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=POSADZKI CPV 454 32130-4 -STWIOR-B9
wa=0
kn=0	0	0
id=189
nu=1.3.5
wn=		

[POZYCJA]
id=202
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1103-01	2-02	1103-01		1
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej na podłożu gruntowym- podsypka piaszczysta 20cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=11.912
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.912	1	59,56*0,2		

[RMS 1]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=203
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
na=Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym chudy beton 5cn
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2.978
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.978	1	59,56*0,05		

[RMS 1]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=190
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0604-03	2-02	0604-03		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy np. ICOPAL - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=59.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=59.56	1	<nowa część>59.56		

[RMS 1]
nz=0.295	0	0.295
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.4702	0	0.4702
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.0098	0	0.0098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=303
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0604-04	2-02	0604-04		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na gorąco - druga i nast. warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=59.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=59.56	1	#p40		

[RMS 1]
nz=0.135	0	0.135
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=205
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0608-03	2-02	0608-03		1
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=56.09
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=56.09	1	3.31+2.4+2.06+3.79+3.79+15.81+14.16+10.77		

[RMS 1]
nz=0.0891	0	0.0891
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=206
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		1
na=Izolacja z folii
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=56.09
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=56.09	1	3.31+2.4+2.06+3.79+3.79+15.81+14.16+10.77		

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=194
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1104-02	2-02	1104-02		1
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=56.09
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=56.09	1	3.31+2.4+2.06+3.79+3.79+15.81+14.16+10.77		

[RMS 1]
nz=0.659	0	0.659
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 165]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=0.0313	0	0.0313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 151]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=195
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1104-03	2-02	1104-03		1
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm - pogrubienie o 3,5cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=56.09
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=3

[PRZEDMIAR]
wo=56.09	1	#p44		

[RMS 1]
nz=0.0716	0	0.0716
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.0105	0	0.0105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=196
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1105-01	2-02	1105-01		1
na=Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko pod wykładiznę pcv
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=56.09
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=56.09	1	3.31+2.4+2.06+3.79+3.79+15.81+14.16+10.77		

[RMS 1]
nz=0.163	0	0.163
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=305
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-03	2-02	1112-03		1
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych pcv np Ampel Cosmo z cokołem
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=56.09
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=56.09	1	3.31+2.4+2.06+3.79+3.79+15.81+14.16+10.77		

[RMS 1]
nz=0.4039	0	0.4039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.0074	0	0.0074
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=306
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-09	2-02	1112-09		1
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=56.09
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=56.09	1	#p47		

[RMS 1]
nz=0.1261	0	0.1261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=ROBOTY MUROWE I BETONOWE CPV-452 62520 - 2 -STWIOR-B5
wa=0
kn=0	0	0
id=153
nu=1.3.6
wn=		

[POZYCJA]
id=154
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0206-01	2-02	0206-01		1
na=Ściany betonowe proste gr. 20 cm wys. do 3 m - ściany fundamentowe betonowe - bez elementów konstrukcyjnych.
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=38.164
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=38.164	1	(14.88+3.21+12.42+2.55+2.78+0.25+4.51)*0,94		

[RMS 1]
nz=2.97	0	2.97
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.203	0	0.203
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=155
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0206-02	2-02	0206-02		1
na=Ściany betonowe proste gr. 20 cm - dodatek za każdy nast. 1 m wys. - pogrubienie do 25cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=38.164
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=5

[PRZEDMIAR]
wo=38.164	1	#p49		

[RMS 1]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=307
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0142-04	2-02	0142-04		1
na=Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków np.YTONG ENERGO o powierzchni czołowej gładkiej o gr. 24 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=105.072
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=120.435	1	(14,88+2,55)*3,2+(3,21+2,78+0,25+4,51)*2,93+12,42*2,67		
wo=-15.363	1	<minus otwory>-(2*2.7*0.5+2.7*2.66+2.7*2.03)		

[RMS 1]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=8.5	0	8.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=4.08	0	4.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=308
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0142-01	2-02	0142-01		1
na=Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej o gr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=36.089
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36.089	1	(1.76+2.04+2.63)*2.95+5,35*3,2		

[RMS 1]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=8.5	0	8.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=186
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2000	KNR	9-01 0105-01	9-01	0105-01		1
na=Ściany działowe silikatowe gr 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=40.325
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=54.575	1	(11.09+1.76+3.63+1.21+0.81)*2.95		
wo=-14.25	1	<minus otwory>-(5*1*2,05+2*2)		

[RMS 1]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=14.7	0	14.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=TYNKI; MALOWANIA  I OKŁADZINY ŚCIENNE  -STWIOR-B10
wa=0
kn=0	0	0
id=207
nu=1.3.7
wn=		

[POZYCJA]
id=208
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
na=Gruntowanie ścian
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=375.944
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=257.9	1	<nowy>#p51+#p52*2+#p53*2		
wo=118.044	1	<remont>(6.21*2+2.79+0.68*2+0.42+2.54+0.68*2+0.42+2.56+0.68*2+0.42+2.63)*3.67+(2*0.42+4*0.53+0.42+2*0.47)*3.3		

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=310
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0803-03	2-02	0803-03		1
na=Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=375.944
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=375.944	1	#p54		

[RMS 1]
nz=0.681	0	0.681
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.0449	0	0.0449
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=211
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 2011-02	2-02	2011-02		1
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=375.944
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=375.944	1	#p54		

[RMS 1]
nz=0.243	0	0.243
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.00327	0	0.00327
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=0.00213	0	0.00213
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=212
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1510-07	2-02	1510-07		1
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem na biało
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=375.944
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=375.944	1	#p56		

[RMS 1]
nz=0.176	0	0.176
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.259	0	0.259
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=215
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 0829-05	0-12	0829-05		1
na=Licowanie ścian płytkami  - 20 X 20 natrysk i toalety
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=40.323
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40.323	1	(6,33+7,9*2)*2,1-3*1*2,05		

[RMS 1]
nz=1.2528	0	1.2528
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=5.2	0	5.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=SUFITY CPV 454 21146-9  -STWIOR-B10
wa=0
kn=0	0	0
id=216
nu=1.3.8
wn=		

[POZYCJA]
id=217
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
na=Gruntowanie sufitów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=127.12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=56.09	1	<nowy>3.31+2.4+2.06+3.79+3.79+15.81+14.16+10.77		
wo=71.03	1	<remont>71,03		

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=328
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0803-06	2-02	0803-06		1
na=Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=71.03
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=71.03	1	71,03		

[RMS 1]
nz=0.822	0	0.822
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.0173	0	0.0173
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.0436	0	0.0436
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=220
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 2011-02	2-02	2011-02		1
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=127.12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=127.12	1	#p59		

[RMS 1]
nz=0.243	0	0.243
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.00327	0	0.00327
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=0.00213	0	0.00213
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=221
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1510-07	2-02	1510-07		1
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem na biało
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=127.12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=127.12	1	#p59		

[RMS 1]
nz=0.176	0	0.176
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.259	0	0.259
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=222
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1510-07	2-02	1510-07		1
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem na biało -
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=127.12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=127.12	1	#p59		

[RMS 1]
nz=0.176	0	0.176
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.259	0	0.259
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=DACH  CPV 452 60000 - 7 -STWIOR-B6
wa=0
kn=0	0	0
id=241
nu=1.3.9
wn=		

[POZYCJA]
id=311
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0509-01	2-02	0509-01		1
na=Pokrycie dachów blachą -np. Prefalz.
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=185.31
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=87.5	1	<nowy>87.5		
wo=89.31	1	<remont>89.31		
wo=8.5	1	<wiatrołap>8,5		

[RMS 1]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=4.87	0	4.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.0322	0	0.0322
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.0682	0	0.0682
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=312
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0410-01	2-02	0410-01		1
na=Deskowanie połaci dachowych -płyta OSB 25mm ( OSB 1,05m2 na 1m)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=185.31
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=185.31	1	#p64		

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=313
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0410-04	2-02	0410-04		1
na=Ołacenie połaci dachowych łatami 38x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej - przestzeń wentylowana
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=185.31
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=185.31	1	#p64		

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=314
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0612-03	2-02	0612-03		1
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 12 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=96
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	<nowy>87.5+8,5		

[RMS 1]
nz=0.0907	0	0.0907
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=329
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0612-03	2-02	0612-03		1
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 18 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=89.31
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=89.31	1	<remont>89.31		

[RMS 1]
nz=0.0907	0	0.0907
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=315
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0410-04	2-02	0410-04		1
na=Ołacenie połaci dachowych łatami wys 12 cm- miejsce na drugą warstwę wełny
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=87.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=87.5	1	<nowy>87.5		

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=316
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0612-04	2-02	0612-04		1
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast. warstwa gr 12 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=87.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=87.5	1	<nowy>87.5		

[RMS 1]
nz=0.0622	0	0.0622
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=330
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0612-04	2-02	0612-04		1
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast. warstwa gr 1.5 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=89.31
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=89.31	1	<remont>89.31		

[RMS 1]
nz=0.0622	0	0.0622
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=317
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		1
na=Izolacje z folii polietylenowej szerokiej - paroizolacja
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=185.31
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=185.31	1	#p64		

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=319
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0408-05	2-02	0408-05		1
na=Belki konstrukcyjne wysokości 24cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1.94
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.94	1	1.94		

[RMS 1]
nz=14	0	14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=3.3	0	3.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=327
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0406-01	2-02	0406-01		1
na=Murłaty - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=0.796
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.796	1	(14.88+3.21+12.42+2.55+2.78+0.25+4.51)*0,14*0,14		

[RMS 1]
nz=12.3	0	12.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=18	0	18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=8.92	0	8.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.98	0	0.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=331
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0408-05	2-02	0408-05		1
na=Krokwie zwykłe dł. ponad 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1.68
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.68	1	<remont>1,68		

[RMS 1]
nz=14	0	14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=3.3	0	3.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=318
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 2006-02	2-02	2006-02		1
na=Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=56.09
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=56.09	1	56.09		

[RMS 1]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 143]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1.52	0	1.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=18.5	0	18.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=0.504	0	0.504
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=247
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0514-02	2-02	0514-02		1
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=30.936
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.206	1	<nowy>44.02*0.3		
wo=17.73	1	<remont łącznie z attyką muru tylniego>6.8*2*0.3+13.*0.3+13*0.75		

[RMS 1]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=5.03	0	5.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=6.7	0	6.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=251
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0519-04	2-02	0519-04		1
na=Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=28.28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28.28	1	15,28+13		

[RMS 1]
nz=0.651	0	0.651
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=252
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0526-03	2-02	0526-03		1
na=Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=9.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.3	1	3*3,1		

[RMS 1]
nz=0.835	0	0.835
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=STOLARKA CPV 454 21000 -4;-STWIOR-B11
wa=0
kn=0	0	0
id=224
nu=1.3.10
wn=		

[ELEMENT 4]
na=STOLARKA OKIENNA -STWIOR-B11
wa=0
kn=0	0	0
id=225
nu=1.3.10.1
wn=		

[POZYCJA]
id=320
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1018-03	2-02	1018-03		1
na=Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=2.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.7	1	2*0,5*2,7		

[RMS 1]
nz=2.73	0	2.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=6.11	0	6.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=228
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1018-04	2-02	1018-04		1
na=Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 okno 01 - z dwoma nawietrzakami.( przyjęto wszystkie okna nowe)
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=5.481
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.481	1	1*2,7*2,03		

[RMS 1]
nz=2.44	0	2.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=230
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 2104-02	2-02	2104-02		1
na=Parapety okienne wewnętrzne  - konglomerat biały  gr. 3cm. szer 30cm.
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=8.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.1	1	3*2.7		

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=25	0	25
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.03	0	1.03
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=321
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1040-05	2-02	1040-05		1
na=Ścianki aluminiowe -  scianaka wiatrołapu - aluminium ciepłe.
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=5.008
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.008	1	2.65*3.05-#p84		

[RMS 1]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=322
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		1
na=Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe w sciance wiatrołapu zewnętrzna D4
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=3.075
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.075	1	1.5*2.05		

[RMS 1]
nz=3.31	0	3.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=1.84	0	1.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 4]
na=STOLARKA DRZWIOWA -STWIOR-B11
wa=0
kn=0	0	0
id=231
nu=1.3.10.2
wn=		

[POZYCJA]
id=233
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
na=Drzwi wewn. do toalet szer skrzydła 100 - dla niepełnosprawnego. - drzwi kompletne z zamkami , samozamykaczami itp
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=3.4	0	3.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=234
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
na=Drzwi wewn. pełne kompletne magazyny .
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=3.4	0	3.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=324
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1022-06	2-02	1022-06		1
na=Drzwi D3- dwuskrzydłowe kompletne
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=4.1	0	4.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=7	0	7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=325
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1031-01	2-02	1031-01		1
na=Bramy D5 - dwuskrzydłowe kompletne
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=7.155
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.155	1	2,65*2,7		

[RMS 1]
nz=5.36	0	5.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=326
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1031-01	2-02	1031-01		1
na=Bramy D1 - jednoskrzydłowe szerokie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=21.306
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21.306	1	3*2,68*2,65		

[RMS 1]
nz=5.36	0	5.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=ELEWACJA CPV 454 43000-4 ; CPV 452 62100 -2  -STWIOR-B7 ;B8
wa=0
kn=0	0	0
id=258
nu=1.3.11
wn=		

[POZYCJA]
id=259
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0514-02	2-02	0514-02		1
na=Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy - parapety
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=2.025
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.025	1	3*2,7*0,25		

[RMS 1]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 134]
nz=5.03	0	5.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=6.7	0	6.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.015	0	0.015
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=263
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 2609-01	0-17	2609-01		1
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -płytą gr 12cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=166.546
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.24	1	<wieniec>(14.88+3.21+12.42+2.55+2.78+0.25+4.51)*0.4		
wo=150.306	1	<ściany s1,2,3,5>6.77*2*3.9+13*4+13*3.5		

[RMS 1]
nz=1.329	0	1.329
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=264
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 2609-04	0-17	2609-04		1
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt izolacji termicznej   za pomocą dybli plastikowych do ścian .
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=832.73
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=832.73	1	#p91*5		

[RMS 1]
nz=0.0641	0	0.0641
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=265
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 2609-06	0-17	2609-06		1
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki .
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=166.546
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=166.546	1	#p91		

[RMS 1]
nz=0.6112	0	0.6112
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.135	0	1.135
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=267
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1519-01	2-02	1519-01		1
na=Zabezpieczenie preparatem antygraffiti ścian so wysokości 3,om od poz. parteru prep[aratami np. Sikagard
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=166.546
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=166.546	1	#p91		

[RMS 1]
nz=0.164	0	0.164
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=268
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 0928-01	0-17	0928-01		1
na=Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej na ścianach.
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=204.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=204.71	1	#p49+#p91		

[RMS 1]
nz=0.5096	0	0.5096
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=3.3	0	3.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=269
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 0928-03	0-17	0928-03		1
na=Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej na ościezach - gzymsach - szer do 30 cm.
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=8.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.88	1	2*(0,5*2+2,7)*0,15+(2*2,05+2,7)*0,15+(4*2,7*3)*0,15+2*1,5*2,1*0,3		

[RMS 1]
nz=1.6131	0	1.6131
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=3.3	0	3.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=270
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1519-03	2-02	1519-03		1
na=Malowanie ( dwukrotne ) tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc- kolorystyka wg rysunku elewacji.
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=213.59
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=213.59	1	#p95+#p96		

[RMS 1]
nz=0.211	0	0.211
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

