[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
nan=Zagospodarowanie terenu wraz z przebudowa garaży ogniska dla dzieci " Stara Prochownia" przy ul. Starej 4 w Warszawie- linie kablowe nn i oświetlenie terenu
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT - ZAGOSPODAROWANIE
nb=Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową garaży, linie kablowe nn , oświetlenie terenu dla Ogniska dla dzieci "Stara Prochownia"
ab=Warszawa ul. Stara 4
ni=Zespół Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"
ai=00-231 Warszawa ul. Stara 4
br=ELEKTRYCZNA
nk=inż. B. Dryk
dt=Marzec .2015

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=0	1	0
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu
wa=0	1	0
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=baza do gruntu 193 ( do Kamino )
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=baza do montażu słupków MiniSilvia
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=bednarka ocynkowana FeZn 25x4
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0
il=1799.2

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II
id=1560199	2
jm=m2	050
ce=0
il=926.1

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=kabel wizyjny TRISET 113 75 Ohm
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
il=20.8

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=kabel YKY 3x2,5
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
il=20.8

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=kabel zasilający 172
id=7350500	2
jm=szt.	020
ce=0
il=4.16

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=kable YKY 3x2,5
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0
il=52

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=kable YKY 5x4
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0
il=2528.24

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=kamera zewnętrzna IRC 13/40ZMDN IP 65 wandaloodporna
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=kołki rozporowe plastykowe
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0
il=148.5

[RMS ZEST 12]
ty=S
na=koparka
id=11100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.28

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=koparka podsiębierna 0,15m3
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.28

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=korytka X 111
id=8322200	2
jm=m	040
ce=0
il=20

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=lampa metalhalog. 250W G12 4000K
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=lampa metalhalog. HIE 100W E27
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=lampa MiniMartina Aqua 105171143 1W LED
id=8110100	2
jm=kpl.	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=latarnia Andrea 12164114  HIE 100W
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Łącznik IP 65
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=monitor 20" LCD z klawiaturą
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=opaski kablowe typu Oki
id=7648099	2
jm=szt.	020
ce=0
il=240.43

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=oprawy  Kamino 535002 LED 4W
id=7301999	2
jm=kpl.	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=oprawy  świetl.Arcadia 545008 T16 14W G5
id=7304199	2
jm=szt.	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=oprawy Idra LED  2517212 3x1W - podświetlenie drzew
id=7301999	2
jm=szt	020
ce=0
il=11

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=oprawy punktowe  Anita LED 1W szkło transparentne
id=7301999	2
jm=kpl.	090
ce=0
il=31

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=oprawy punktowe Simes Mikroflat S 4946.19 LED z zasilaczem
id=7301999	2
jm=kpl.	090
ce=0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=oprawy Tau LED 5W 523022
id=7304199	2
jm=szt.	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=oprawy Trixie LED 1,9W
id=7301999	2
jm=kpl.	090
ce=0
il=16

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=piasek
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0
il=236.944

[RMS ZEST 30]
ty=S
na=podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny
id=39912	1
jm=m-g	148
ce=0
il=5.05

[RMS ZEST 31]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0
il=12.4348

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=puszka montażowa 1105
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=puszka montażowa 122
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=31

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=puszka montażowa 85 do Idra LED
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=11

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=rama instalacyjna Iguzzini do 2 reflektorów
id=7341399	2
jm=szt.	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=reflektor Iguzzini Frame Woody 250W G12 HCI0T szary
id=7308099	2
jm=kpl.	090
ce=0
il=5

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=rejestrator cyfrowy BCS-DVR0401QE z dyskiem 500GB SATA
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=3597.5967

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=rury  SRS 50
id=5609999	2
jm=m	040
ce=0
il=229.84

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=rury winidurowe RVS 22
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0
il=46.8

[RMS ZEST 41]
ty=S
na=samochód samowyładowczy
id=39800	1
jm=m-g	148
ce=0
il=34.62

[RMS ZEST 42]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.21

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=słup H=4m do Andrea
id=8110100	2
jm=kpl.	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=słupki MiniSilvia h=950mm 18W
id=8110100	2
jm=kpl.	090
ce=0
il=6

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=słupki MiniSilvia h=950mm 18W TC-DEL
id=8110100	2
jm=kpl.	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm
id=8190601	2
jm=szt.	020
ce=0
il=33.075

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=słupy oświetleniowe trzystopniowe h=10m
id=8110199	2
jm=kpl	090
ce=0
il=4

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=szafa oświetleniowa  RO kpl - wnękowa
id=7051000	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=szafa wolnostojąca z zabezpieczeniami dla RO
id=7051000	2
jm=kpl.	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=sztyca 136
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 51]
ty=S
na=środek transportowy
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=148.1647

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=świetlówka kompakt.18W
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=świetlówka T 16 14W G5
id=7350500	2
jm=szt.	020
ce=0
il=6.24

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=trafo 6W 230/24V IP 65
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=63

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=uchwyty
id=1551399	2
jm=szt.	020
ce=0
il=148.5

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=uchwyty
id=8321399	2
jm=szt.	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=uchwyty stalowe odstępowe
id=7573399	2
jm=szt.	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=wazelina techniczna
id=1034799	2
jm=kg	033
ce=0
il=28.0481

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna M 7
id=2380815	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.004

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=zasilacz impulsowy PSA-12015 i listwa LZ-1
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=zestaw bezprzewodowy TCO-7h Plus/300
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=złączki
id=7580499	2
jm=szt.	020
ce=0
il=18.45

[RMS ZEST 63]
ty=S
na=żuraw samochodowy
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.207

[RMS ZEST 64]
ty=S
na=żuraw samochodowy 5-6 t
id=31114	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.21

[RMS ZEST 65]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Demontaże
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=2
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1001-07	9	1001-07		1
na=Demontaż słupów oświetleniowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 38]
nz=4.13	0	4.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1005-03	9	1005-03		1
na=Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 38]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0801-14	9	0801-14		1
na=Demontaż kabli wielożyłowych  układanych w gruncie
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=210
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=210	1	210		

[RMS 38]
nz=0.983	0	0.983
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=5
pd=ELBUD wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	5-13 0801-01	5-13	0801-01		1
na=Transport wewnętrzny materiałów z demontażu  na odległość do 20.0 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1.1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.1	1	1,1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 38]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Oświetlenie terenu
wa=0
kn=0	0	0
id=6
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=7
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0401-01	5	0401-01		1
na=Montaz szafy oświetleniowej  RO wnękowej - kpl wg rys.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 38]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=8
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0308-03	3	0308-03		1
na=Mechaniczne wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem - wnęka dla szafy RO
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=0.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0,2		

[RMS 38]
nz=56.5	0	56.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		1
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=51.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=51.2	1	0,8*0,8*80		

[RMS 38]
nz=2.24	0	2.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=11
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		1
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=264
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=264	1	0,6*0,8*550		

[RMS 38]
nz=2.24	0	2.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=13
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		1
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=364.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=364.8	1	0.4*0.8*1140		

[RMS 38]
nz=2.24	0	2.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2280
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2280	1	1140*2		

[RMS 38]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=16
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-02	5	0706-02		1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1260
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1260	1	(550+80)*2		

[RMS 38]
nz=0.0179	0	0.0179
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.076	0	0.076
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.0114	0	0.0114
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=17
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-03	5	0706-03		1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego - dodatek za każde dalsze 0,2 m szerokości powyżej 0,6 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=160
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	80*2		

[RMS 38]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
na=Układanie kabli  YKY 5x4 w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2079
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2079	1	2079		

[RMS 38]
nz=0.0461	0	0.0461
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=18
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
na=Ułożenie rur osłonowych z SRS 50 w wykopie
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=201
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=201	1	201		

[RMS 38]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=21
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
na=Układanie kabli  YKY 5x4 w rurach
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=201
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=201	1	201		

[RMS 38]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.0361	0	0.0361
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=24
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0907-06	5	0907-06		1
na=Układanie uziomów w rowach kablowych - FeZn 25x4
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1730
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1730	1	1730		

[RMS 38]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		1
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=51.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=51.2	1	0,8*0,8*80		

[RMS 38]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		1
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=264
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=264	1	0,6*0,8*550		

[RMS 38]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		1
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=364.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=364.8	1	0.4*0.8*1140		

[RMS 38]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=19
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-02	5	0103-02		1
na=Rury winidurowe  RVS 22  układane n.t.
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45		

[RMS 38]
nz=0.365	0	0.365
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=22
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0714-01	5	0714-01		1
na=Układanie kabli  YKY 5x4 w RVS   n/t na ścianie garażu
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45		

[RMS 38]
nz=0.089	0	0.089
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=96
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
na=Oprawy oświetleniowe Arcadia 640 545008 T16 14W G5 - mocowane do elewacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 38]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=98
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1008-01	5	1008-01		1
na=Montaż opraw  podświetlających drzewa mocowanych w gruncie - Idra LED 2517212 3x1W Power LED
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=11
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11		

[RMS 38]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=99
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1007-03	5	1007-03		1
na=Montaż słupków oświetlenia ścieżki- MiniSilvia h=950mm 935982 TC-DEL 18W G24q-2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 38]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=100
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1007-03	5	1007-03		1
na=Montaż latarń oświetleniowych  h=4m z lampa metalhalog. Andrea 121154114 100W E27
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 38]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=101
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1007-03	5	1007-03		1
na=Montaż latarenek na parkingu- MiniSilvia h=950mm 935979
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 38]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=102
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01	5	1001-01		1
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych h=10m Mabo na fundamencie - oświetlenie boiska
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 38]
nz=4.54	0	4.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=103
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1002-01	5	1002-01		1
na=Montaż ramy instalacyjnej Iguzzini do obsadzenia 2 reflektorów  na słupie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 38]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=104
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1008-05	5	1008-05		1
na=Montaż reflektorów kierunkowych Iguzzini Frame Woody 250W G12 HCI-T optyka Flood, szare - na słupie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 38]
nz=2.68	0	2.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=105
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
na=Oprawy oświetleniowe Tau LED 5W  523022- mocowane na ścianie wiaty
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 38]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=106
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1007-03	5	1007-03		1
na=Montaż lampy w oczku wodnym - MiniMartina Aqua 105171143 1W LED
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 38]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=107
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1008-01	5	1008-01		1
na=Montaz lamp na podłozu  w puszkach na skarpie- Anita LED 1W , szkło transparentne
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=31
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31		

[RMS 38]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=108
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1008-01	5	1008-01		1
na=Montaz oświetlenia pod ławkami- Trixie 526002 LED 1.9W
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=16
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 38]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=109
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1008-01	5	1008-01		1
na=Montaz oświetlenia ścieżki w posadzce - Kamino 535002 LED 4W
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 38]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=111
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1008-01	5	1008-01		1
na=Montaż opraw Simes Microflat S 4946.19 stal nierdzewna 1x2,2 Power LED z zasilaczem - oświetlenie punktowe( ścieżki, najazdowe i piesze)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 38]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Zasilanie szafy oświetleniowej
wa=0
kn=0	0	0
id=25
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=26
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0401-01	5	0401-01		1
na=Montaż szafy wolnostojącej z zabezpieczeniami ( obok złącza kablowego) - do zasilenia RO
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 38]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=27
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		1
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=14.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14.4	1	45*0,4*0,8		

[RMS 38]
nz=2.24	0	2.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=30
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	45*2		

[RMS 38]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=29
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
na=Układanie kabli  YKY 5x4 w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60		

[RMS 38]
nz=0.0461	0	0.0461
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=28
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		1
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=14.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14.4	1	0.4*0.8*45		

[RMS 38]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Zasilanie pomp dla zabawek wodnych
wa=0
kn=0	0	0
id=31
nu=4
wn=			

[POZYCJA]
id=32
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		1
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=3.84
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.84	1	0.4*0.8*12		

[RMS 38]
nz=2.24	0	2.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=34
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	12*2		

[RMS 38]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=35
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
na=Układanie kabli  YKY 5x4 w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 38]
nz=0.0461	0	0.0461
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=36
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
na=Ułożenie rur osłonowych z SRS 50 w wykopie
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 38]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=37
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
na=Układanie kabli  YKY 5x4 w rurach
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 38]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.0361	0	0.0361
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=33
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		1
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=3.84
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.84	1	0.4*0.8*12		

[RMS 38]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Zasilanie wiaty
wa=0
kn=0	0	0
id=38
nu=5
wn=			

[POZYCJA]
id=39
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		1
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=3.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	0.4*0.8*10		

[RMS 38]
nz=2.24	0	2.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=41
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	10*2		

[RMS 38]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=43
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
na=Układanie kabli  YKY 5x4 w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 38]
nz=0.0461	0	0.0461
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=42
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
na=Ułożenie rur osłonowych z SRS 50 w wykopie
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 38]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=44
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
na=Układanie kabli  YKY 5x4 w rurach
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 38]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.0361	0	0.0361
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=40
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		1
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=3.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	0.4*0.8*10		

[RMS 38]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Zasilanie kamer
wa=0
kn=0	0	0
id=45
nu=6
wn=			

[POZYCJA]
id=46
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		1
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	0.4*0.8*25		

[RMS 38]
nz=2.24	0	2.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=48
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	25*2		

[RMS 38]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=50
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
na=Układanie kabli  YKY 3x2,5 w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 38]
nz=0.0461	0	0.0461
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=49
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
na=Ułożenie rur osłonowych z SRS 50 w wykopie
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 38]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=51
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
na=Układanie kabli  YKY 3x2,5 w rurach
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 38]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.0361	0	0.0361
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=47
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		1
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	0.4*0.8*25		

[RMS 38]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=52
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
na=Układanie kabla YKY 3x2,5 n/u na budynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 38]
nz=0.402	0	0.402
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=53
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0717-01	5	0717-01		1
na=Układanie kabli YKY 3x2,5  na słupach oświetleniowych n/u
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 38]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja monitoringu wizyjnego - system CCTV
wa=0
kn=0	0	0
id=54
nu=7
wn=			

[POZYCJA]
id=55
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02	AL-01	0501-02		1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera  zewnętrzna IRC 13/40ZMDN wandaloodporna, kamera tubowa 1/2,8" CMOS, 900 TVL z oświetlaczem podczerwieni, obudowa IP 65
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 38]
nz=9.25	0	9.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=56
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -zestaw bezprzewodowej transmisji audio-video TCO-7h Plus/300
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 38]
nz=2.87	0	2.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=57
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator cyfrowy BCS-DVR0401QE  z pilotem i myszką z dyskiem twardym 500GB SATA
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 38]
nz=2.87	0	2.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=58
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor  20" LCD z klawiaturą LCD
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 38]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=59
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - zasilacz impulsowy PSA-12015 z listwa LZ-1
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 38]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=60
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1104-04	5	1104-04		1
na=Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (2 mocowania)
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 38]
nz=0.0788	0	0.0788
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=61
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-07	5	1105-07		1
na=Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 38]
nz=0.158	0	0.158
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=62
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
na=Układanie kabla wizyjnego 75Ohm TRISET 113 w korytku ( w budynku)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 38]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Pomiary
wa=0
kn=0	0	0
id=86
nu=8
wn=			

[POZYCJA]
id=87
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=21
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21		

[RMS 38]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=88
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=4
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 38]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=89
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-02	5	1302-02		1
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 38]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=90
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-04	5	1302-04		1
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=19
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19		

[RMS 38]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=92
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-01	18 D13	1301-01		1
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 38]
nz=6.3	0	6.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=93
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1349-01	18 D13	1349-01		1
na=Pomiar szafy oświetleniowej i szafy z zabezpieczeniami
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 38]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=94
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 38]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=95
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=38
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38		

[RMS 38]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=91
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 38]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0

