[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	2	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty zakupu	Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT - ZAGOSPODAROWANIE
nb=Zagospodarowanie  terenu wraz z przebudową garazy ogniska dla dzieci "Stara Prochownia"
ab=Warszawa ul. Stara 4
ni=ZESPÓŁ OGNISK WYCHOWAWCZYCH im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" 
ai=00-231 Warszawa, ul. Stara 4
br=INSTALACJE SANITARNE - SIECI 
dt=15-05-2015 
kln= CPV 451 12710-5 KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH13101310ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU1310Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestors1310kiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funk1310cjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389).13101. Poziom cen dla materiałów i sprzętu :1310-IV kw. 2014 sekocenbud - ceny średnie.13102. Stawka roboczogodziny :1310- Rg- 16,00 .PLN (średniaIV kw sekocenbud 2014)- województwo mazowieckie - - roboty budowlane -tereny zielone13103. Narzuty :1310-IV kw 2014 sekocenbud - wartości średnie .1310Kp- 64,0%1310Z- 11,0%1310VAT - 23%1310Liczenie narzutów zgodnie z oznaczeniem na stronie tytułowej.13104. Podstawa wykonania przedmiaru robót1310Przedmiary robót -kalkulacja własna.

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=0	1	0
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu
wa=0	1	0
op=1	0
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Zbiornik prefabrykowany z tworzyw sztucznych ZB –13103,0 – 40,0 Ugos, R3000mm, L = 5700mm, SN 8 z1310pompownia. Pompa WILO MHIL 905-E-3-400-50-2;1310V=7,5m3/h
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Zbiornik prefabrykowany z tworzyw sztucznych ZB –13102,5 – 26,0 Ugos, R2500mm, L = 5400mm
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Studnia kierunkowa/połaczeniowa DN 600 z tworzyw1310sztucznych PP/PEHD z włazem klasy A15 lub D400
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Studnia kierunkowa/połaczeniowa DN425 z tworzyw1310sztucznych PP/PEHD z włazem klasy A15 lub D400
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Przepompownia prefabrykowana w studni betonowej1310Q=14l/s, h=4,0m, srednica studni DN1400
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=3186.6582

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Rura PVC-u wielowarstwowa SN8 klasa S UD1310200x5,9x1000 (kanalizacja zewnetrzna z PVC-u),1310WAVIN
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0
il=374.34

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Wpust deszczowy DN600 z tworzyw sztucznych1310PP/PEHD z osadnikiem z korona klasy D400
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=23

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Separator SLEKOTW-B 1,5/15-1,5Q
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Żwir 2-16mm
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0
il=70.76
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Rura drenarska z filtrem z włókna kokosowego1310160/145x50m, WAVIN
id=5601699	2
jm=m	040
ce=0
il=149.35

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Hydrant ogrodowy nr 8002, 2 cale, mrozoodporny1310(armatura wodociagowa), JAFAR
id=5470820	2
jm=szt.	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.60 m3'
id=11163	1
jm=m-g	148
ce=0
il=66.7493
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
il=499.69

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Koryto odwodnienia szer. 200 mm z polimerobetonu
id=6384905	2
jm=m	040
ce=0
il=4.41

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Osadnik zawiesin mineralnych Ugos TRAP-B1310R1000mm
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Koryto odwodnienia szer. 300 mm z polimerobetonu
id=6384905	2
jm=m	040
ce=0
il=31.5

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=piasek do nawierzchni drogowych''
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0
il=107.36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=piasek do nawierzchni drogowych'
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0
il=107.116
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=studzienka drenażowa SR-2 h=1
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Stojak do hydrantu ogrodowego
id=6330002	2
jm=szt.	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Rura PVC-u wielowarstwowa SN8 klasa S UD1310160x4,7x1000 (kanalizacja zewnetrzna z PVC-u),1310WAVIN
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0
il=45.39

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Ruszt koryta odwodnienia szer. 300 mm z żeliwa
id=6384927	2
jm=m	040
ce=0
il=31.2

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=ruszt koryta odwodnienia szer. 200 mm z żeliwa; klasa obciążenia D400'
id=6384927	2
jm=m	040
ce=0
il=4.368

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=krąg betonowy 1000 mm wys. 500 mm'
id=5430004	1
jm=szt.	020
ce=0
il=15.75
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=W.az kana.owy .eliwny kl. D400 DO - 600 EN1241310H150 z pokrywa wype.niona betonem o sredn. 6801310mm, przykrecana, zabezp. przed obrotem, Koneckie1310Zak.ady Odlewnicze
id=6341700	1
jm=szt.	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=piasek do nawierzchni drogowych
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0
il=45.75
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Rura PVC, SN8 315 mm/9,2 mm/6 m, PIPELIFE
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0
il=9

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe (wypraski)'
id=1121199	1
jm=t	034
ce=0
il=0.4791
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III
id=2640001	1
jm=m3	060
ce=0
il=1.8632

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Rura PE-HD 1,0 MPa fi 40/3,7mm
id=5631999	1
jm=m	040
ce=0
il=205.02

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=klamry ciesielskie'
id=1341299	1
jm=kg	033
ce=0
il=211.1655
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=beton B15
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
il=6.035
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 34]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)'
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0
il=13.8969
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Pierscienie odcia.ajace .elbetowe Fi.1000
id=5450999	1
jm=szt.	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Studzienka z osadnikiem 70dm3 B, PIPELIFE
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=drewno na stemple iglaste nasycone'
id=2640900	1
jm=m3	060
ce=0
il=1.597
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 38]
ty=S
na=Samochod skrzyniowy cie.arowy STAR 1142 z HDS1310dopuszczalna .adownosc 6,3 t
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=13

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=cegła ceramiczna pełna budowlana kl.150
id=1800102	1
jm=szt.	020
ce=0
il=702
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 40]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.60 m3
id=11163	1
jm=m-g	148
ce=0
il=7.728
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 41]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t'
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=0
il=9.21
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Rura PE-HD 1,0 MPa fi 32/3,0mm
id=5631999	1
jm=m	040
ce=0
il=143.17

[RMS ZEST 43]
ty=S
na=ciągnik kołowy
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=16.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe (wypraski)
id=1121199	1
jm=t	034
ce=0
il=0.162
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III
id=2640001	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.63

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=klucz do hydrantu ogrodowego
id=5241999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Klapa kana.u rurowego .eliwnego Fi.300.mm
id=6370199	1
jm=szt.	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 48]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t'''
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=0
il=6.19
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Pokrywa nadstudzienna .elbetowa Fi.1000.mm
id=5450699	1
jm=szt.	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=stopnie włazowe żeliwne'
id=6330700	1
jm=szt.	020
ce=0
il=24

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Wpust deszczowy, teleskop T 30 K - 12,5t kratka1310(system studzienek kanalizacyjncyh PRO 315),1310PIPELIFE
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=klamry ciesielskie
id=1341299	1
jm=kg	033
ce=0
il=71.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=W.az kana.owy .eliwny typu cie.kiego fi 600 mm1310kl.B (12,5t)
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Tasma PVC do oznakowania trasy wodociagu w1310ziemi
id=1562999	1
jm=m2	050
ce=0
il=3.69
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Rura PVC, SN8 250 mm/7,3 mm/6 m, PIPELIFE
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0
il=3

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Wodomierz skrzydełkowy JSw 25 mm
id=6305099	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=beton B7,5
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0
il=1.95

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=piasek do nawierzchni drogowych'''''
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0
il=9.15
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 59]
ty=S
na=samochód skrzyniowy
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.8168

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Nawiertka NWZ do rur PE i PVC nr 32171310W-3217-0032-2-1-00125 (armatura wodociagowa),1310JAFAR
id=5230499	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=beton B15
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0
il=1.638

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=drewno na stemple iglaste nasycone
id=2640900	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.54
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Zazprawa cem. M7
id=6384905	2
jm=m3	060
ce=0
il=1.08

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=beton zwykły B10
id=2370601	1
jm=m3	060
ce=0
il=1.41
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Krag betonowy 50 h-30
id=5430006	1
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=pospółka do betonów
id=	3
jm=m3	060
ce=0
il=4

[RMS ZEST 67]
ty=S
na=Kop.j-nacz.na p.gąs.0.60m3 (1)
id=11163	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.2512

[RMS ZEST 68]
ty=S
na=samochód skrzyniowy' do 5t
id=39500	2
jm=m-g	148
ce=0
il=2.66

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Krawedziaki iglaste, nasycone, wymiarowe kl. II
id=	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.244

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P''
id=2301400	1
jm=kg	033
ce=0
il=50.88
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III
id=2640001	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.2396

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=piasek do nawierzchni drogowych''''
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0
il=5.49
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 73]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 18kW (1)
id=39114	1
jm=m-g	148
ce=0
il=4.7

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe (wypraski)''
id=1121199	1
jm=t	034
ce=0
il=0.0526
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Zawor wodny przelotowy prosty .eliwny ocynkowany1310M83 Fi.40.mm
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Klamry ciesielskie z pretów stalowych, typ U
id=	3
jm=kg	033
ce=0
il=31

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol R''
id=2301401	1
jm=kg	033
ce=0
il=25.14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 78]
ty=S
na=Spych.gąsienicowa 55kW  (1)
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.0925

[RMS ZEST 79]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa
id=39610	1
jm=m-g	148
ce=0
il=16.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Rura stalowa ze szwem wzd.u.nym 108,0x4,0 w1310izolacji polietylenowej 3LPE N-n
id=5071299	1
jm=m	040
ce=0
il=3.06

[RMS ZEST 81]
ty=S
na=samochód skrzyniowy'
id=39500	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.74

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 1001310mm, kl. II
id=	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.147

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=stopnie włazowe żeliwne
id=6330700	1
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 7
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.54
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=masa betonowa zwykła B-75 z kruszywa naturalnego
id=2370600	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.696
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=woda przem.
id=	3
jm=m3	060
ce=0
il=16

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Rura PE-HD 1,0 MPa fi 25/2,3mm
id=5631999	1
jm=m	040
ce=0
il=25.75

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=klamry ciesielskie''
id=1341299	1
jm=kg	033
ce=0
il=21.5985
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 89]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0.9t
id=39500	2
jm=m-g	148
ce=0
il=2.3

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=stopnie włazowe żeliwne
id=6330700	1
jm=szt.	020
ce=0
il=6.8

[RMS ZEST 91]
ty=S
na=Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.68

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=drewno na stemple iglaste nasycone''
id=2640900	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.2142
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe (wypraski)'''
id=1121199	1
jm=t	034
ce=0
il=0.0329
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III
id=2640001	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.1281

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Studzienka rozd. z pokrywa Sr 40 P sr. 400, h 400
id=5420899	2
jm=szt	060
ce=0
il=1

[RMS ZEST 96]
ty=S
na=środek transportowy
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.01

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III
id=2640001	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.12

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe'
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0
il=17.0352
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 99]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t''
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 100]
ty=S
na=wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0.5 t
id=34511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=9.99

[RMS ZEST 101]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 10-15t
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=klamry ciesielskie'''
id=1341299	1
jm=kg	033
ce=0
il=14.518
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Zawór wodny przelotowy prosty mosieżny M83 201310mm
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Drewno iglaste okragłe korowane, nasycone, na1310stemple
id=	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.126

[RMS ZEST 105]
ty=S
na=Spych.gąsienicowa 55kW  (1)
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.783

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=drewno na stemple iglaste nasycone'''
id=2640900	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.1098
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=deski iglaste wymiarowe dł. 2.4-6.3 m gr. 28-45 mm kl.III
id=2600319	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.072
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P'
id=2301400	1
jm=kg	033
ce=0
il=12.88
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=piasek
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0
il=1.285
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 110]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 5t
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=4.7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=krawędziaki iglaste wymiarowe dł. 4.0-6.5 m kl.III
id=2601007	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.06
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol R'
id=2301401	1
jm=kg	033
ce=0
il=6.36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=piasek do nawierzchni drogowych'''
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0
il=1.098
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=tłuczeń kamienny sortowany
id=1600999	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.41

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Zawór antyskażeniowy EA DN 20 Jafar gwintowany
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=uszczelki gumowe do klap kanałowych
id=6362199	1
jm=szt.	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0
il=5.76
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 118]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t''
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.55
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 119]
ty=S
na=samochód skrzyniowy'
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.3403

[RMS ZEST 120]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0.9 t''
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.525
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 121]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 10t
id=39500	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.258

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=woda
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
il=2.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Zawór czerpalny kulowy do wody 1 cal niklowany
id=5470820	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 124]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.363
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 125]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0.9 t'''
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.252
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=krawędziaki iglaste kl.II
id=2600999	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.015
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe''
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0
il=1.7424
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 128]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 129]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0864
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe'''
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0
il=1.1712
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 131]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9t
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.09
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 132]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0.9 t
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.078
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 133]
ty=S
na=samochód skrzyniowy
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.029
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 134]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0429
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 135]
ty=S
na=spawarka elektryczna wirująca 300 A
id=72111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.2181
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 136]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0.9 t'
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.026
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 137]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0.9 t''''
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.025
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 138]
ty=R
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 139]
ty=R
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 140]
ty=R
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 141]
ty=R
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 142]
ty=R
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 143]
ty=R
na=robocizna'
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 144]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Element Roboty ziemne 
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0221-08	2-01	0221-08		1
na=Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka0,60˙m3, grunt kategorii III
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1414.18
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1414.18	1	1414,18		

[RMS 6]
nz=0.089	0	0.089
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.0472	0	0.0472
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-02	2-01	0322-02		1
na=Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0˙m głębokość wykopu do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1774.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1774.5	1	1774,5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 6]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.00027	0	0.00027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-04	2-01	0322-04		1
na=Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0˙m głębokość wykopu do 6.0˙m, kategoria gruntu III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=181.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=181.5	1	181,5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 6]
nz=0.7097	0	0.7097
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.00029	0	0.00029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.00132	0	0.00132
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=0.00118	0	0.00118
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-06	2-28	0501-06		1
na=Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 20˙cm, piasek
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=439
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=439	1	439		

[RMS 6]
nz=0.448	0	0.448
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.244	0	0.244
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-06	2-28	0501-06		1
na=Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 20˙cm, żwir
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=145
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=145	1	145		

[RMS 6]
nz=0.448	0	0.448
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.244	0	0.244
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, żwir
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=29
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29		

[RMS 6]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=8
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=88
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	88		

[RMS 6]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m,grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW (100˙KM)
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1029.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1029.4	1	1029,4		

[RMS 34]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14
pd=wyd. I 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	6 0104-01	6	0104-01		1
na=Podbudowa z betonu chudego 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 6]
nz=2.294	0	2.294
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.257	0	0.257
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.015	0	1.015
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.336	0	0.336
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0107-08	4-01	0107-08		1
na=Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 6]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Element Instalacje rurowe 
wa=0
kn=0	0	0
id=16
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=76
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-02	4	1308-02		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=41
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	41		

[RMS 6]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=77
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-03	4	1308-03		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=367
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=367	1	367		

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=19
pd=ORGBUD-SERWIS wyd.I 2010	KNR	9-20 0402-07	9-20	0402-07		1
na=Rura drenarska z PVC-U elastyczna z filtrem o średnicy zewnętrznej 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=145
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=145	1	145		

[RMS 6]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Element Uzbrojenie 
wa=0
kn=0	0	0
id=20
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=21
pd=	KNNR	0-11 0406-01	0-11	0406-01		0
na=Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych,Fi˙315˙mm, głębokość 1,0˙m-drenarskie
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 14]
nz=5.6	0	5.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=22
pd=	KNNR	4 01417-01 	4	01417-01 		0
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi˙315-425˙mm, zamknięciestożkiem betonowym, kineta PE
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=20
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 14]
nz=3.21	0	3.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=23
pd=	KNNR	4 01417-01	4	01417-01		0
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi˙315-425˙mm, zamknięciestożkiem betonowym, kineta PE
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=18
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 14]
nz=3.21	0	3.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=24
pd=	KSNR	4 01417-01	4	01417-01		0
na=Studzienki ściekowe z gotowych elementów, studzienka uliczna PE, Fi˙600˙mm, zosadnikiem i syfonem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=23
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23		

[RMS 14]
nz=13	0	13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25
pd=		KNNRS 4 01417-01		KNNRS 4 01417-01		0
na=Studzienki ściekowe z gotowych elementów, studzienka uliczna betonowa,Fi˙500˙mm, z osadnikiem i syfonem-odwodnienia liniowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 14]
nz=13	0	13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2013	KNR	9-26 0112-04	9-26	0112-04		1
na=Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości wświetle 200 mm i wysokości ponad 300 mm do 450 mm, klasa obciążenia D400
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=4.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	4,2		

[RMS 6]
nz=2.818	0	2.818
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=75
pd=	KNR	9-26 0116-01	9-26	0116-01		1
na=Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa1310sztucznego o szerokosci w swietle 300 mm i1310wysokosci ponad 450 mm do 600 mm, klasa1310obciażenia A15
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 6]
nz=1.976	0	1.976
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.065	0	0.065
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.067	0	0.067
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=27
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0613-01	2-18	0613-01		1
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm,głębokość 3˙m
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 6]
nz=28.46	0	28.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.232	0	0.232
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=234	0	234
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=5.25	0	5.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=8.38	0	8.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=16.96	0	16.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=3.07	0	3.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=28
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0613-02	2-18	0613-02		1
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm,dodatek za każde 0,5˙m głębokości ponad 3˙m
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=4
jm=[0.5 m] stud.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 6]
nz=2.13	0	2.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=1.59	0	1.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=3.22	0	3.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=31
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0624-01	2-18	0624-01		1
na=Klapy w studni rewizyjnej murowanej, dla rur Fi˙300˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 6]
nz=6.21	0	6.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=32
pd=ORGBUD-SERWIS wyd.I 2010	KNR	9-20 0101-04	9-20	0101-04		1
na=Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE,łączonych kielichowo Fi 250 mm-rura ochronna
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 6]
nz=0.559	0	0.559
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=33
pd=ORGBUD-SERWIS wyd.I 2010	KNR	9-20 0101-05	9-20	0101-05		1
na=Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE,łączonych kielichowo Fi 315 mm-rura ochronna
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 6]
nz=0.725	0	0.725
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=35
pd=		Kalkulacja indywidualna		Kalkulacja indywidualna		0
na=Przepompownia prefabrykowana w studni betonowej1310Q=14l/s, h=4,0m, srednica studni DN1400
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=36
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Separator SLEKOTW-B 1,5/15-1,5Q
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=37
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Zbiornik prefabrykowany z tworzyw sztucznych ZB –13102,5 – 26,0 Ugos, R2500mm, L = 5400mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Element Rozbudowa wodociągu 
wa=0
kn=0	0	0
id=38
nu=4
wn=			

[POZYCJA]
id=40
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0216-02	2-01	0216-02		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład,koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=67
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=67	1	67		

[RMS 6]
nz=0.1034	0	0.1034
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.0336	0	0.0336
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=41
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-02	2-01	0322-02		1
na=Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0˙m głębokość wykopu do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=122
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=122	1	122		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 6]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.00027	0	0.00027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=42
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-06	2-28	0501-06		1
na=Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 20˙cm, piasek
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=4.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	4,5		

[RMS 6]
nz=0.448	0	0.448
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=0.244	0	0.244
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=43
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=4.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	4,5		

[RMS 6]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=44
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m,grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW (100˙KM)
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=58
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	58		

[RMS 105]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=45
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0130-04	0-13	0130-04		1
na=Rurociągi z rur PE łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianachbudynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 40˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26		

[RMS 6]
nz=0.2376	0	0.2376
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=46
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0130-03	0-13	0130-03		1
na=Rurociągi z rur PE łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianachbudynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 32˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[RMS 6]
nz=0.2059	0	0.2059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=47
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznegoR = 0,955 M = 1,000 S = 1,000
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=39
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 6]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 134]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=48
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0801-02	2-18	0801-02		1
na=Trójniki wbudowane do istniejacych rurociagów,1310rurociagi Fi˙100˙mm -nawiertka
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 6]
nz=3.14	0	3.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=78
pd=ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0614-08	2-18	0614-08		1
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych Fi˙1500˙mm wykonanemetodą studniarską, grunt kategorii III, głębokość 3˙m, kręgi bet. wys. 500˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 6]
nz=31.53	0	31.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=6.19	0	6.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=9.99	0	9.99
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=49
pd=						0
na=Studzienka z zaworem czerpalnym
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 6]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=51
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0140-02	4	0140-02		1
na=Wodomierze skrzydełkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn˙20˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 6]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=52
pd=		KNKRB 4 0305-01 (2)		KNKRB 4 0305-01 (2)		0
na=Zawory o połączeniach gwintowanych przelotowe i zwrotne o średnicy 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 14]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=3.5	0	3.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=53
pd=		KNKRB 4 0305-01 		KNKRB 4 0305-01 		0
na=Zawory o po.aczeniach gwintowanych przelotowe i1310zwrotne o srednicy 15-20 mm-zawor1310antyska.eniowy DN20
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 14]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=3.5	0	3.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=54
pd=		KNNRS 0-10 0808-01 (1)		KNNRS 0-10 0808-01 (1)		0
na=Próba hydrauliczna rurociągów podziemnych, Fi˙80-150˙mm, woda pobrana zsieci
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 14]
nz=30.8	0	30.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.244	0	0.244
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.126	0	0.126
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=31	0	31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=16	0	16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=4.7	0	4.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=4.7	0	4.7
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Element Woda do podlewania 
wa=0
kn=0	0	0
id=55
nu=5
wn=			

[POZYCJA]
id=57
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0216-02	2-01	0216-02		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład,koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=230
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=230	1	230		

[RMS 6]
nz=0.1034	0	0.1034
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0336	0	0.0336
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=58
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-02	2-01	0322-02		1
na=Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0˙m głębokość wykopu do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=600
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=600	1	600		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 6]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.00027	0	0.00027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=59
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-06	2-28	0501-06		1
na=Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 20˙cm, piasek
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=37.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=37.5	1	37,5		

[RMS 6]
nz=0.448	0	0.448
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.244	0	0.244
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=60
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=37.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=37.5	1	37,5		

[RMS 6]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=61
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m,grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW (100˙KM)
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=155
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=155	1	155		

[RMS 78]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=62
pd=	KNP	5 0510-01	5	0510-01		0
na=Wpust podwórzowy z osadnikiem i syfonem
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 14]
nz=5.63	0	5.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=63
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02	2-18	0408-02		1
na=Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=3.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,5		

[RMS 6]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=64
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0130-04	0-13	0130-04		1
na=Rurociągi z rur PE łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianachbudynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 40˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=175
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=175	1	175		

[RMS 6]
nz=0.2376	0	0.2376
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=65
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0130-03	0-13	0130-03		1
na=Rurociągi z rur PE łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianachbudynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 32˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=126
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=126	1	126		

[RMS 6]
nz=0.2059	0	0.2059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=66
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0130-02	0-13	0130-02		1
na=Rurociągi z rur PE łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianachbudynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 25˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25		

[RMS 6]
nz=0.1994	0	0.1994
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=67
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0104-03	2-18	0104-03		1
na=Rury stalowe o złączach spawanych, Fi˙108/5˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 6]
nz=0.4042	0	0.4042
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=0.0288	0	0.0288
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=0.0727	0	0.0727
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=68
pd=WACETOB wyd.I 1995,biuletyn 9 1996	KNR	2-11 0912-01	2-11	0912-01		1
na=Hydrant ogrodowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 6]
nz=16.4	0	16.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=69
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-05	2-15	0132-05		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzywsztucznych, Dn˙40˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 6]
nz=0.536	0	0.536
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=70
pd=		Kalkulacja indywidualna		Kalkulacja indywidualna		0
na=Osadnik zawiesin mineralnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=71
pd=		Kalkulacja indywidualna		Kalkulacja indywidualna		0
na=Zbiornik prefabrykowany ZB-3,0-40,0
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=74
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
na=Oznakowanie trasy taśmą z tworzywa sztucznegoR = 0,955 M = 1,000 S = 1,000
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=330
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=330	1	330		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 6]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

