[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty zakupu	Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT- PRZEBUDOWA GARAŻY
nb=Zagospodarowanie  terenu wraz z przebudową garazy ogniska dla dzieci "Stara Prochownia"
ab=Warszawa ul. Stara 4
ni=ZESPÓŁ OGNISK WYCHOWAWCZYCH im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" 
ai=00-231 Warszawa, ul. Stara 4
br=INSTALACJE SANITARNE 
dt=15-05-2015 
kln= CPV 451 12710-5 KSZTAŁTOWANIE TERENÓW ZIELONYCH13101310ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU1310Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestors1310kiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funk1310cjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389).13101. Poziom cen dla materiałów i sprzętu :1310-IV kw. 2014 sekocenbud - ceny średnie.13102. Stawka roboczogodziny :1310- Rg- 16,00 .PLN (średniaIV kw sekocenbud 2014)- województwo mazowieckie - - roboty budowlane -tereny zielone13103. Narzuty :1310-IV kw 2014 sekocenbud - wartości średnie .1310Kp- 64,0%1310Z- 11,0%1310VAT - 23%1310Liczenie narzutów zgodnie z oznaczeniem na stronie tytułowej.13104. Podstawa wykonania przedmiaru robót1310Przedmiary robót -kalkulacja własna.

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=0	1	0
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu
wa=0	1	0
op=1	0
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm kl.III
id=2640003	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm kl.III'
id=2640003	1
jm=m3	060
ce=0
il=2.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Bateria natryskowa mosie.na chromowana standardowa1310z natryskiem przesuwnym, Fi.15.mm M1316
id=5714010	2
jm=szt.	020
ce=0
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojaca1310mosieżna chromowana standardowa M1307 15
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=0
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Brodzik natryskowy żeliwny emaliowany 800x900 mm1310gatunek I
id=6324199	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr.110 mm
id=5613600	2
jm=szt.	020
ce=0
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr.160 mm
id=5613600	2
jm=szt.	020
ce=0
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=deski iglaste wymiarowe dł. 2.4-6.3 m gr. 28-45 mm kl.III
id=2600319	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste nasycone
id=2640900	1
jm=m3	060
ce=0
il=1.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Dwuz.aczka prosta nakretno-wkretna z .eliwa ciagliwego1310ocynkowana U12, Fi.25.mm
id=5116399	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=filtr fi j 25 mm
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Grzejnik stalowy 1-płytowy 11/600/500
id=6011099	2
jm=szt.	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Grzejnik stalowy 2-płytowy 22/300/1200
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Grzejnik stalowy 3-płytowy 33/300/1800
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Grzejnik stalowy 3-płytowy 33/900/700
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane
id=6013999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=krawędziaki iglaste wymiarowe dł. 4.0-6.5 m kl.III
id=2601007	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=6.2

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm'
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 160 mm
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=8.55

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=15.5

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm'
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=3.6

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 75 mm
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=3.1

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 75 mm'
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1.88

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Kształtki PE do połaczen mechanicznych
id=5629999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Kształtki PP gwintowane, Fi˙20˙mm
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=24

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=kształtki PP o śr. zewnętrznej 20 mm
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=24.36

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=kształtki PP o śr. zewnętrznej 25 mm
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=17.16

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=kształtki PP o śr. zewnętrznej 25 mm'
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=17.16

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=kształtki PP o śr. zewnętrznej 32 mm
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=14.64

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Kształtki PVC cisnieniowe, gwintowane, Fi˙20˙mm
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Kształtki PVC cisnieniowe, gwintowane, Fi˙32˙mm
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Kształtki PVC cisnieniowe, łaczone na klej, Fi˙20˙mm
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=27

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=kształtki z PCV ciśnieniowe(gwintowane)śr.20 mm
id=5611999	2
jm=szt	020
ce=0
il=1.2

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=52.2

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm'
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1.16

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=kształtki zzPP fi 16
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=5.8

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 25 mm
id=5101203	1
jm=szt.	020
ce=0
il=2.06

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 25 mm'
id=5101203	1
jm=szt.	020
ce=0
il=2.06

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinającymi
id=2150003	2
jm=szt.	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=piasek
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0
il=49.2

[RMS ZEST 42]
ty=S
na=przyczepa dłużycowa
id=39651	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.83
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 43]
ty=S
na=przyczepa montażowa
id=77211	1
jm=m-g	148
ce=0
il=12.83

[RMS ZEST 44]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=1928.6747

[RMS ZEST 45]
ty=R
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
il=6.1088

[RMS ZEST 46]
ty=R
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 47]
ty=R
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 48]
ty=R
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 49]
ty=R
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 50]
ty=R
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 51]
ty=R
na=robocizna'
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=rozdzielacze zasilające i powrotne do c.o.
id=2150002	3
jm=kpl.	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=rura peszel fi 24
id=	3
jm=m	040
ce=0
il=52

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=rura peszel fi 48
id=	3
jm=m	040
ce=0
il=76

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=rura peszel fi24
id=	3
jm=m	040
ce=0
il=92

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=RURA pp FI 32
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
il=25.92

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Rura PP, stabi 16 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
il=99

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Rura PP, stabi 18 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
il=2.2

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Rura PP, stabi 25 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
il=28.08

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Rura preizolowana Uponor Aqua Single do wody ciepłej1310DN25 i DN20
id=5631105	1
jm=m	040
ce=0
il=210

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Rura preizolowana Uponor Thermo Twin do wody1310ciepłownicznej DN 2x32
id=6200099	1
jm=m	040
ce=0
il=104

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Rura PVC cisnieniowa bezkielichowa typu B 1,0 MPa131032,0˙mm
id=5600399	2
jm=m	040
ce=0
il=0.42

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P1310110/2,2 mm
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
il=9.3

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P131050/1,8 mm
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
il=10.4

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P131075/1,8 mm
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
il=4

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe śr 20 mm
id=5600342	2
jm=m	040
ce=0
il=4

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
il=17.67

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0
il=1.2

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0
il=1.4

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=rury PCV przepustowe o śr. 75 mm
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0
il=0.48

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=rury PP o śr. zewnętrznej 25 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
il=28.08

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=rury PPo śr. zewnętrznej 20 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
il=46.2

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=rury wywiewne z PCV o śr. 110 mm
id=6328710	2
jm=szt.	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=rury z PP fi 16
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
il=11

[RMS ZEST 75]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 76]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.33
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 77]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=sedesy typu kompakt
id=6328112	2
jm=kpl.	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 79]
ty=S
na=Spawarka
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.93

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=spusty do brodzików natryskowych
id=5717230	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=syfony umywalkowe mosiężne ze spustem
id=5717000	2
jm=szt.	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Szafka do rozdzielacza c.o. "rura w rurze" SWP-11310podtynkowa
id=2150001	3
jm=szt.	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 83]
ty=S
na=środek transportowy
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=5.431
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 84]
ty=S
na=środek transportowy'
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0576
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 85]
ty=S
na=środek transportowy''
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0468
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 86]
ty=S
na=środek transportowy'''
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0672
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 87]
ty=S
na=środek transportu
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.83
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=tarczki ochronne
id=6088100	2
jm=szt.	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Tasma PVC do oznakowania trasy WODOCIAGU w1310ziemi
id=1562999	1
jm=m2	050
ce=0
il=90
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=uchwyty do grzejników
id=6081099	2
jm=szt.	020
ce=0
il=12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Uchwyty do rur PVC 32˙mm
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=26.64
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm'
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm'
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 75 mm
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 75 mm'
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0
il=3.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16mm
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=14.3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm'
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=60.06
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm''
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm'
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=32.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=umywalki porcelanowe
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Urzadzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt"
id=6327799	2
jm=szt.	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=woda
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
il=2.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Wodomierz do wody zimnej skrzydełkowy fi 25 mm
id=5820003	1
jm=szt.	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=wsporniki do umywalek
id=6328600	2
jm=szt.	020
ce=0
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Z.aczka grzejnikowa mosie.na prosta M3090 Fi.15 mm
id=6080199	2
jm=szt.	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Zawieszenia do grzejników płytowych
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
il=6

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Zawor odpowietrzajacy do grzejnikow mosie.ny M3201,1310Fi.6.mm
id=5732001	2
jm=szt.	020
ce=0
il=12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Zawor wodny przelotowy kulowy mosie.ny gwintowany1310Fi.80.mm
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Zawor wodny przelotowy prosty .eliwny ocynkowany M831310Fi.20.mm
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Zawor wodny przelotowy prosty .eliwny ocynkowany M831310Fi.25.mm
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Zawor wodny przelotowy prosty .eliwny ocynkowany M831310Fi.32.mm
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Zawor zaporowy grzybkowy .eliwny z nasadka koz.owa1310nr kat.215 1,6.MPa Fi.25.mm-antyska.eniowy
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=zawory kulowe gwintowane
id=5101499	2
jm=szt.	020
ce=0
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm
id=5701002	2
jm=szt	020
ce=0
il=0.4

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm
id=5703800	2
jm=szt	020
ce=0
il=0.4

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Zawór grzejnikowy M3173 10 mm z reczna regulacja1310pojedyncza prosty mosieżny
id=5731999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Zawór przelotowy 32 mm, BAUSERVICE
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Zawór zaporowy grzybkowy z kielichem gwintowanym .żeliwny katowy 1.6.MPa nr kat.203, Fi.25.mm
id=5820003	1
jm=szt.	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 122]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Element INSTALACJE ZEWNĘTRZNE 
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0102-02	4-01	0102-02		1
na=Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5˙m w gruncie suchym lubwilgotnym, głębokość do 1,5˙m, grunt kategorii III
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=135
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=135	1	135		

[RMS 44]
nz=1.74	0	1.74
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0102-05	4-01	0102-05		1
na=Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5˙m w gruncie suchym lubwilgotnym, głębokość do 3,0˙m, grunt kategorii III
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=185
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=185	1	185		

[RMS 44]
nz=3.07	0	3.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0105-02	4-01	0105-02		1
na=Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm,grunt kategorii III
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=280
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=280	1	280		

[RMS 44]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0107-01	4-01	0107-01		1
na=Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5˙m, głębokość do 3˙m
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=700
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=700	1	700		

[RMS 44]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0107-08	4-01	0107-08		1
na=Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 44]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9
pd=wyd. I 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	6 0102-04	6	0102-04		1
na=Warstwy odsączające i podsypkowe podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=40
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40		

[RMS 44]
nz=2.669	0	2.669
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-03	4-01	0106-03		1
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, zasypanieziemią z ukopów
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=16
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 44]
nz=1.99	0	1.99
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12
pd=IGM wyd.I 1995	KNR	0-10 0215-03	0-10	0215-03		1
na=Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 33,7/90˙mm, grubość ścianek rur stalowych2,6˙mm-rury podwójne
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100		

[RMS 44]
nz=0.1861	0	0.1861
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.1283	0	0.1283
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=13
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0109-01	2-18	0109-01		1
na=Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania, Fi˙63˙mm - fi25 i fi 20 - cwu i cyrkulacja
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 44]
nz=0.332	0	0.332
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
na=Oznakowanie trasy INSTALACJI WODNYCH ułożonego w ziemi taśmą z tworzywasztucznego R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 44]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Element INSTALACJE WEWNĘTRZNE 
wa=0
kn=0	0	0
id=15
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=16
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0505-02	4-02	0505-02		1
na=Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi˙25-32˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 44]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=17
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-03	2-15	0112-03		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach wbudynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32˙mm-wz i cwu
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 44]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=18
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach wbudynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm-wz i cwu
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26		

[RMS 44]
nz=0.285	0	0.285
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=19
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach wbudynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm-wz i cwu
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42		

[RMS 44]
nz=0.255	0	0.255
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach wbudynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 44]
nz=0.255	0	0.255
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=21
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0118-02	2-15	0118-02		1
na=Montaż - Wodomierz skrzydełkowy, Dn 25˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 44]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0118-02	2-15	0118-02		1
na=Wodomierz skrzydełkowy, Dn 25˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 44]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=23
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0123-03	2-15	0123-03		1
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągachz tworzyw sztucznych, Dn˙25˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 44]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=24
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01	2-15	0116-01		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworówczerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 44]
nz=0.289	0	0.289
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙15˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 44]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-02	2-15	0130-02		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙20˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 44]
nz=0.237	0	0.237
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=27
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-03	2-15	0130-03		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙25˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 44]
nz=0.211	0	0.211
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=28
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-04	2-15	0130-04		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn˙32˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 44]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=29
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0131-03	2-15	0131-03		1
na=Zawory przelotowe i zwrotne, z połączeniem na dwuzłączkę, Dn˙25˙mm-filtr
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 44]
nz=0.495	0	0.495
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=30
pd=		KNNRS 4 0517-02 (2)		KNNRS 4 0517-02 (2)		0
na=Zawór zaporowy grzybkowy żeliwny z nasadką kozłową nr kat.215 1,6˙MPaFi˙25˙mm-antyskażeniowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 45]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=31
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
na=Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 44]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=32
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-09	2-15	0137-09		1
na=Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn˙15˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 44]
nz=0.877	0	0.877
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=33
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
na=Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 44]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=68
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-04	2-15	0127-04		1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 90 mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 66]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=35
pd=	KNR	EM 1 0104-03	EM	1 0104-03		0
na=Rura instalacyjna/ peszel (rura karbowana) do fi 24 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=52
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52		

[RMS 45]
nz=0.0187	0	0.0187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=36
pd=	KNR	EM 1 0104-04	EM	1 0104-04		0
na=Rura instalacyjna/ peszel (rura karbowana) do fi 48 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50		

[RMS 45]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=37
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-02	2-15	0404-02		1
na=Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach wbudynkach, Fi˙25˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26		

[RMS 44]
nz=0.352	0	0.352
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=38
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
na=Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach wbudynkach, Fi˙18˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 44]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=39
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
na=Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach wbudynkach, Fi˙16˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90		

[RMS 44]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=40
pd=	KNR	EM 1 0104-03	EM	1 0104-03		0
na=Rura instalacyjna/ peszel (rura karbowana) do fi 24 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=92
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=92	1	92		

[RMS 45]
nz=0.0187	0	0.0187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=41
pd=	KNR	EM 1 0104-04	EM	1 0104-04		0
na=Rura instalacyjna/ peszel (rura karbowana) do fi 48 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26		

[RMS 45]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=42
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0410-01	2-15	0410-01		1
na=Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o., SWP-1, SWN-1, 2-4 obwodów
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 44]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=43
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
na=Zawór przelotowy skośny c.o. M3050 żeliwny ocynkowany, Fi˙32˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 44]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=44
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-10	2-15	0418-10		1
na=Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 300-500˙mm, długość do 3000˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 44]
nz=2.65	0	2.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=45
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 44]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=46
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
na=Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 300-500˙mm, długość do 1600˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 44]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=47
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		1
na=Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 44]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=48
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-01	2-15	0425-01		1
na=Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 800˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 44]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=49
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0429-01	2-15	0429-01		1
na=Rury przyłączne do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi˙20˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=12
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 44]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=50
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-01	2-15	0412-01		1
na=Zawory grzejnikowe, Dn˙10˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 44]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=51
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-06	2-15	0412-06		1
na=Zawór odpowietrzający do grzejnika, Fi˙6˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 44]
nz=0.162	0	0.162
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=52
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-03	2-15	0406-03		1
na=Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, próbazasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=2
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 44]
nz=7.01	0	7.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=53
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-05	2-15	0406-05		1
na=Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatekpróbę w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=290
jm=zam	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=290	1	290		

[RMS 44]
nz=0.0941	0	0.0941
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=54
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
na=Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 44]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=55
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-04	2-15	0203-04		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk,Fi˙160˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=19
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19		

[RMS 44]
nz=0.313	0	0.313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=56
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,Fi˙110˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 44]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.0172	0	0.0172
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=57
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-02	2-15	0208-02		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,Fi˙75˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 44]
nz=0.228	0	0.228
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=58
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01	2-15	0208-01		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,Fi˙50˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 44]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=59
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03	2-15	0211-03		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 44]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=60
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-02	2-15	0211-02		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙75˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 44]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=61
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 44]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=62
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-02	2-15	0222-02		1
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 44]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=63
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-03	2-15	0222-03		1
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙160˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 44]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=64
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
na=Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 44]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=65
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0232-02	2-15	0232-02		1
na=Brodzik natryskowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 44]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=66
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
na=Ustęp z płuczką, typu "kompakt"
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 44]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=67
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-07	2-15	0213-07		1
na=Rura wywiewna z PVC o połączeniu klejonym, Fi˙110˙mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 44]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

